Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Усунення несправностей > Індикатори та попередження > Повідомлення

## Повідомлення

Дотримуйтесь вказівок у випадку появи таких повідомлень.

- Низький заряд батареї. Негайно зарядіть батарею. Залежно від умов використання або типу батареї індикатор може блимати, навіть якщо залишкового заряду вистачить ще на 5 хвилин до 10 хвилин.

Використовувати лише із сумісною батареєю.

- Вставлено іншу батарею, ніж NP-BG1 або NP-FG1.

Перегрів фотоапарата Дайте йому охолонути

- Підвищилась температура фотоапарата. Може автоматично вимкнутися живлення, або відеозйомка може бути недоступна. Залишіть фотоапарат у прохолодному місці, поки він не охолоне.

Помилка внутрішньої пам’яті

- Вимкніть і знов увімкніть фотоапарат.

Вийміть і вставте карту пам’яті.

- Вставлена карта пам’яті не призначена для використання із цим фотоапаратом. [Додатково]

- Контакти карти пам’яті забруднені.

- Карта пам’яті пошкоджена.

Карта пам’яті відформатована некоректно.

- Вставлена карта пам’яті не призначена для використання із цим фотоапаратом. [Додатково]

Можливо, зображення не вдасться правильно відтворити або записати на цю карту пам’яті.

- Вставлена карта пам’яті не призначена для використання із цим фотоапаратом. [Додатково]

Переповнення буфера. Запис на носій не був завершений вчасно.

- Якщо ви користуєтеся картою пам’яті, яку неодноразово використовували для запису та очищення або яку форматували на іншому фотоапараті, швидкість запису даних може суттєво знизитися. Тому, перш ніж користуватися картою, створіть резервні копії даних, які на ній містяться, на комп’ютері, а потім переформатуйте карту. [Додатково]

- Швидкість запису на використовуваній карті пам’яті недостатня для запису відеофайлів. Використовуйте «Memory Stick PRO-HG Duo», «Memory Stick PRO Duo» (Mark2) або карту SD (класу 4 чи вищого).

Карта пам’яті захищена від запису. Перевірте засувку.

- Використовується карта пам’яті із перемикачем захисту від запису, і його встановлено у положення LOCK. Встановіть перемикач у положення запису.

Карта пам’яті тільки для читання.

- Фотоапарат не може здійснювати запис або видалення зображень із цієї карти пам’яті.

Помилка запису на карту пам’яті Відновити дані

- Вставте карту пам’яті ще раз і натисніть [OK], щоб відновити дані.

Немає знімків

- У внутрішній пам’яті не записано жодних зображень, які можна відтворити.

- Ця папка на карті пам’яті не містить зображень, які можна відтворити.

Немає фотознімків

- Відсутні тривимірні зображення, які можна відтворити в режимі [3D-перегляд].

- Вибрана папка чи дата не містить жодного файлу, який можна відтворити у режимі показу слайдів.

Виявлено файл, який не був розпізнаний

- Ви намагались видалити папку, що містить файл, який неможливо відтворити на цьому фотоапараті. Видаліть файл на комп'ютері, а потім видаліть папку.

Помилка папки. Неможливий запис у вибраній папці. Виберіть іншу папку.

- Папка з номером, що містить такі самі перші три цифри, вже існує на карті пам’яті (наприклад: 123MSDCF та 123ABCDE). Виберіть іншу папку [Додатково] або створіть нову [Додатково].

Створення додаткових папок неможливо

- Папка із назвою, що починається із цифр «999», вже існує на карті пам’яті. У такому випадку створити нову папку неможливо.

Очищення вмісту теки

- Ви намагались видалити папку, яка містить один або кілька файлів. Видаліть усі файли, а тоді видаліть папку.

Папка захищена.

- Ви намагались видалити папку, яка на комп'ютері захищена статусом «лише для читання».

Помилка файлу.

- Під час відображення зображення сталася помилка.
  Відображення на цьому фотоапараті файлів із зображеннями, які пройшли комп’ютерну обробку або були записані за допомогою іншого фотоапарата, не гарантується.

Тека тільки для читання

- Вибрано папку, яку неможливо встановити на фотоапараті у якості папки запису. Виберіть іншу папку. [Додатково]

Файл захищений

- Скасуйте встановлений захист. [Додатково]

Перевищено розмір зображення

- Відтворюється зображення із розміром, що не підтримується цим фотоапаратом.

Неможливо знайти обличчя для ретушування

- Залежно від зображення може не вдатися його ретушувати.

(індикатор попередження про вібрацію)

- У результаті недостатнього освітлення може мати місце тремтіння фотоапарата. Використовуйте спалах, або закріпіть фотоапарат на штативі.

MP4 12M не підтримується цією картою пам’яті.
MP4 6M не підтримується цією картою пам’яті.

- Для відеозйомки рекомендується використовувати «Memory Stick PRO Duo» (Mark2), «Memory Stick PRO-HG Duo» або карту SD (класу 4 чи вищого).

З цього пристрою був записан. фільм з інш. форматом відеосигн. Викон. зап. недоступ. в цьому форм. відеозйомки.

- У пункті [Формат відео] виберіть налаштування [MP4]. [Додатково]

Вимкніть живлення та увімкніть його знову

- Несправність об’єктива.

Максимальну кількість зображень вже вибрано.

- За допомогою [TransferJet] можна вибрати до 10 файлів.

- За допомогою [Декілька зображень] можна вибрати до 100 файлів.

- Можна додати позначки (команда друку) до 999 файлів.

Помилка під час відтворення музики

- Видаліть цей музичний файл або замініть його звичайним музичним файлом.

- Активуйте функцію [Спорожн. музику] та завантажте новий музичний файл.

Помилка формату музики

- Активуйте функцію [Спорожн. музику].

Операція не може бути виконана для непідтримуваних файлів.

- Обробку та інші функції редагування фотоапарата неможливо виконати, якщо зображення було модифіковано із використанням комп’ютера або знято іншим фотоапаратом.

Підготовка файлу бази даних зображень. Будь ласка, почекайте.

- Фотоапарат дозволяє відновити інформацію про дату тощо у разі, коли зображення було видалено на комп’ютері тощо.

- Необхідний файл бази зображень створюється після форматування карти пам’яті.

- Кількість зображень перевищує можливості фотоапарата щодо керування даними за датою. Щоб зареєструвати додаткові зображення у базі зображень, видаліть зображення у режимі [Перегляд за датою].

У файлі бази даних зображ. знайдені невідповідності. Відновити дані.

- Записати або відтворити відео формату AVCHD неможливо, оскільки пошкоджено файл бази зображень. Відновіть базу даних фотоапарата, дотримуючись вказівок на екрані.

- Запис даних у базу для зображень фотоапарата або відтворення у режимі [Перегляд за датою] неможливі. Для створення резервних копій усіх зображень на комп’ютері та відновлення даних на карті пам’яті використовуйте програмне забезпечення «PlayMemories Home».

Помилка файлу бази зображень. Відновлення даних неможливо.

- Імпортуйте всі зображення на комп’ютер за допомогою програмного забезпечення «PlayMemories Home» і відформатуйте карту пам’яті чи внутрішню пам’ять. [Додатково]
  Щоб знову переглянути зображення на фотоапараті, експортуйте імпортовані зображення на фотоапарат за допомогою програмного забезпечення «PlayMemories Home».

Функція запису недоступна із-за високої внутрішньої температури.

- Підвищилась температура фотоапарата. Поки фотоапарат не охолоне, записати зображення буде неможливо.

Запис зупинений із-за підвищеної температури фотоапарата.

- Запис припинився у зв’язку з підвищенням температури під час запису відео. Зачекайте, допоки температура не впаде.

- Якщо записувати відео протягом тривалого часу, температура фотоапарата підніметься. У такому випадку, припиніть записувати відео.

Збій підключення

- Перевірте вхід TransferJet і перенесіть дані належним чином. [Додатково]

Деякі файли не відправлені
Деякі файли не отримані

- Можливо, під час перенесення зображень було перервано зв’язок або перенесення було перервано через брак вільного місця у пам’яті пристрою. Перевірте наявність вільного місця у пам’яті та спробуйте знову перенести дані за допомогою TransferJet.

- Залежно від зображення отримати зображення може бути неможливо.

Нагору