Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Усунення несправностей > Усунення несправностей > Функція GPS (лише для DSC-HX20V/HX30V)

## Функція GPS (лише для DSC-HX20V/HX30V)

Фотоапарат не отримує сигналу GPS.

- Виберіть для пункту [Налашт. GPS] значення [Увімк.]. [Додатково]

- Фотоапарат може бути неспроможний отримати радіосигнали зі супутників GPS через певні перешкоди.

- Для належної тріангуляції даних про місцезнаходження винесіть фотоапарат на відкритий простір і ще раз увімкніть його.

Надто велика помилка у даних місцезнаходження.

- Похибка може становити до декількох сотень метрів залежно від оточуючих будівель, сили сигналу GPS тощо.

Тріангуляція триватиме певний час, навіть якщо використовується функція [Дод. дані GPS].

- Пункт [Налашт. дати/часу] не встановлено або встановлений час дуже зміщений. Встановіть час і дату правильно. [Додатково]

- Закінчився термін дії допоміжних даних GPS. Оновіть допоміжні дані GPS. [Додатково]

- Оскільки розміщення супутників GPS постійно змінюється, визначення місця знаходження може тривати довше, або приймач може взагалі не визначити місцезнаходження залежно від регіону та часу використання фотоапарата.

- «GPS» - це система визначення географічного розташування за допомогою тріангуляції радіосигналів зі супутників GPS. Не використовуйте фотоапарат у місцях, де блокуються або відбиваються радіосигнали, наприклад, у затінених місцях, оточених будівлями або деревами тощо. Використовуйте фотоапарат на відкритому просторі.

Дані про місцезнаходження чи напрям зйомки не записано.

- Напрям зйомки не записується під час зйомки відео.

- Для імпортування відеофайлів із даними про місцезнаходження GPS на комп’ютер використовуйте програму «PlayMemories Home».

Надто велика помилка даних про місцезнаходження.

- Не використовуйте фотоапарат поблизу джерела магнітного поля або поблизу металевих предметів.

Нагору