Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Застереження/Про фотоапарат > Застереження > Застереження

## Застереження

Резервне копіювання даних, збережених у внутрішній пам’яті та на карті пам’яті
Про файли баз даних
Не використовуйте і не зберігайте фотоапарат у таких місцях
Перенесення
Температура використання
Конденсат
Вбудовані функції цього фотоапарата
Що означають цифри 1080 60p/50p?
Про сумісність даних зображень
Примітки щодо відтворення відео на інших пристроях
Примітки щодо екрана та об’єктива
Примітки стосовно спалаху

### Резервне копіювання даних, збережених у внутрішній пам’яті та на карті пам’яті

Не вимикайте фотоапарат, не виймайте батарею і не виймайте карту пам’яті, коли світиться індикатор доступу. В іншому випадку дані, збережені у внутрішній пам’яті, або карту пам’яті може бути пошкоджено. Для захисту даних робіть резервну копію.

### Про файли баз даних

Якщо вставити карту пам’яті без бази даних у фотоапарат та увімкнути живлення, частину об’єму карти буде використано для автоматичного створення бази даних. Може знадобитися деякий час, перед тим як можна буде розпочати наступну операцію.

### Не використовуйте і не зберігайте фотоапарат у таких місцях

- У надто гарячому, холодному чи вологому місці
  Внаслідок зберігання у таких місцях, як наприклад салон автомобіля, припаркованого під прямим сонячним промінням, корпус фотоапарата може деформуватися, і це може призвести до виникнення несправності.

- Під прямим сонячним промінням або поблизу обігрівача
  Корпус фотоапарата може втратити колір і деформуватися, і це може призвести до виникнення несправності.

- У місцях, що піддаються сильній вібрації

- У місцях, де поширюються магнітні хвилі

- У піщаних або запилених місцях
  Будьте обережними, щоб пісок або пил не потрапили у фотоапарат. Це може призвести до несправності фотоапарата і, у деяких випадках, цю несправність не вдасться усунути.

### Перенесення

Не сідайте, тримаючи фотоапарат у задній кишені штанів чи спідниці, оскільки це може призвести до виникнення несправності або пошкодження фотоапарата.

### Температура використання

Фотоапарат призначено для використання за температури від 0°C до 40°C. Зйомка у дуже гарячих або холодних місцях поза межами зазначеного температурного діапазону не рекомендується.

### Конденсат

- Якщо фотоапарат потрапляє безпосередньо з холодного у тепле приміщення, усередині або назовні фотоапарата може утворитися конденсат. Цей конденсат може спричинити несправність фотоапарата.

- У разі утворення конденсації вологи вимкніть фотоапарат і почекайте приблизно годину, поки волога випарується. Пам’ятайте, що у разі здійснення зйомки, коли всередині об’єктива залишається волога, Вам може не вдатися записати чіткі зображення.

### Вбудовані функції цього фотоапарата

- У цьому посібнику описано функції пристроїв, які підтримують/не підтримують функції Wi-Fi та GPS, технологію TransferJet і підтримують формати 1080 60i та 1080 50i.
  Щоб дізнатися, чи фотоапарат підтримує функції Wi-Fi та/або GPS, перевірте назву його моделі.

- Пристрої, які підтримують функцію Wi-Fi: DSC-HX30/HX30V

- Пристрій, який не підтримує функції Wi-Fi: DSC-HX20/HX20V

- Пристрої, які підтримують функцію GPS: DSC-HX20V/HX30V

- Пристрій, що не підтримує функцію GPS: DSC-HX20/HX30

Щоб дізнатися, чи фотоапарат підтримує функцію TransferJet і формати 1080 60i та 1080 50i, перевірте наявність на нижній панелі вказаних нижче позначок.

- Пристрій із підтримкою функції TransferJet: (TransferJet)

- Пристрій із підтримкою формату 1080 60i: 60i

- Пристрій із підтримкою формату 1080 50i: 50i

- Перебуваючи у літаку, встановіть для параметра [Режим польоту] значення [Увімк.] (лише для DSC-HX20V/HX30/HX30V).

- Не переглядайте протягом тривалого часу тривимірні зображення, зняті за допомогою цього фотоапарата, на моніторах, які сумісні з 3D-форматом.

- Переглядаючи 3D-зображення, зняті цим фотоапаратом, на моніторі з підтримкою формату 3D, можна відчути певний дискомфорт, зокрема перенапруження зору, втому або нудоту. Для запобігання виникненню цих симптомів рекомендується регулярно робити перерви.
  Проте, тривалість і частоту таких перерв потрібно визначити для себе індивідуально. У разі виникнення будь-яких неприємних відчуттів зупиніть перегляд тривимірних зображень і дочекайтеся зникнення таких симптомів; за потреби зверніться до лікаря. Також перегляньте інструкції з користування, які додаються до пристрою чи програмного забезпечення, який підключено чи яке використовується з цим фотоапаратом. Слід пам'ятати, що зір у дітей перебуває на стадії розвитку (особливо у дітей, яким ще не виповнилося 6 років). Перш ніж дозволяти дитині переглядати зображення у форматі 3D, зверніться за порадою до педіатра чи офтальмолога, а також упевніться, що дитина дотримується наведених вище застережних заходів під час перегляду таких зображень.

### Що означають цифри 1080 60p/50p?

- На відміну від звичного досі черезрядкового способу запису відео, цей фотоапарат використовує метод послідовного запису. Це дає змогу покращити роздільну здатність і створити плавніше та більш реалістичне відеозображення.

### Про сумісність даних зображень

- Фотоапарат відповідає універсальному стандарту DCF (Design rule for Camera File system), встановленому JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

- Компанія Sony не гарантує відтворення фотоапаратом зображень, знятих або відредагованих за допомогою іншого пристрою, чи відтворення іншим пристроєм зображень, знятих за допомогою цього фотоапарата.

### Примітки щодо відтворення відео на інших пристроях

- У цьому фотоапараті для запису у форматі AVCHD використовується профіль MPEG-4 AVC/H.264 High Profile. Відеофайли, записані за допомогою цього фотоапарата у форматі AVCHD, неможливо відтворювати на таких пристроях:

- інші пристрої, які сумісні з форматом AVCHD, але не підтримують «High Profile»;

- пристрої, несумісні з форматом AVCHD.

У цьому фотоапараті для запису у форматі MP4 також використовується профіль MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile. Тому відео, записане цим фотоапаратом у форматі MP4, можливо відтворити лише на пристроях, які підтримують MPEG-4 AVC/H.264.

- Вміст дисків із якістю зображення високої чіткості можна відтворити лише на пристроях, які підтримують формат AVCHD. DVD-програвачі або DVD-записуючі пристрої не відтворюють вміст дисків, записаних із якістю зображення високої чіткості, оскільки не підтримують формат AVCHD. Крім того, якщо у DVD-програвач або DVD-записуючий пристрій вставити диск із якістю зображення високої чіткості, записаний у форматі AVCHD, може статися так, що користувач не зможе вийняти його.

### Примітки щодо екрана та об’єктива

- Дисплей виготовлено за використання високоточної технології, і завдяки цьому ефективно використовується більш ніж 99,99% пікселів дисплея. Однак на екрані можуть з’являтися крихітні чорні та/або яскраві цятки (білого, червоного, синього або зеленого кольору). Наявність цих цяток є звичним наслідком виробничого процесу і жодним чином не впливає на запис зображення.

- Тривалий вплив прямих сонячних променів на екран може призвести до несправностей. Слід бути обережним, розміщуючи фотоапарат поблизу вікна або на відкритому повітрі.

- Не натискайте сильно на екран. Екран може знебарвитись, і це може призвести до несправності пристрою.

- У холодному середовищі зображення на екрані можуть відтворюватися з ефектом «шлейфу». Це не є ознакою несправності.

- Будьте обережними, щоби не вдарити рухомий об’єктив, і не застосовуйте до нього сили.

### Примітки стосовно спалаху

- Під час зйомки зі спалахом, спалах відкривається автоматично.

- Спалах може також автоматично опускатися. [Додатково]

- Не накривайте кришку або лампу спалаху пальцем.

- Не тримайте фотоапарат за висувний спалах і не докладайте надмірних зусиль до його механізму.

- Якщо через відкритий спалах усередину потрапить вода, пил або пісок, це може стати причиною несправності.

Нагору