Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Застереження/Про фотоапарат > Застереження > Заряджання батареї

## Заряджання батареї

- Для цього фотоапарата передбачено спеціальний адаптер змінного струму, який додається. Не підключайте його до інших електронних пристроїв. Це може призвести до несправностей у роботі пристрою. Також слід користуватися оригінальним адаптером змінного струму виробництва Sony.

- Якщо під час заряджання індикатор живлення/заряду швидко блимає, вийміть батарею, яка заряджається, і ще раз надійно вставте її у фотоапарат. Якщо індикатор живлення/заряджання продовжує блимати, це може вказувати на несправність батареї або на те, що вставлено батарею іншого типу, аніж зазначено вище. Перевірте, чи тип батареї співпадає із зазначеними вище. Якщо тип встановленої батареї є одним із зазначених вище, вийміть батарею і вставте іншу або нову і перевірте, чи вона заряджається належним чином. Якщо заряджання батареї виконується належним чином, батарея, можливо, несправна.

- Якщо індикатор живлення/заряджання блимає, навіть якщо адаптер змінного струму під’єднано до фотоапарата і вставлено в розетку, це свідчить про тимчасове призупинення заряджання та увімкнення режиму очікування. Якщо температура виходить за межі рекомендованої для роботи температури, зарядний пристрій припинить роботу і автоматично перейде в режим очікування. Якщо температура встановиться у відповідному діапазоні, зарядний пристрій відновить роботу, а індикатор живлення/заряджання засвітиться знову. Радимо заряджати батарею за температури середовища від 10°C до 30°C.

- Заряджати батарею фотоапарата можна за допомогою адаптера змінного струму, який додається. Крім того, можна також забезпечувати живлення у режимі відтворення через адаптер змінного струму. Проте, в режимі зйомки живлення через адаптер змінного струму не постачається. Щоб під час зйомки використовувати живлення від розетки, потрібен адаптер змінного струму AC-UD10 (продається окремо).

Нагору