Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Používání položek MENU (snímání) > Položky MENU (snímání) > Velikost statického snímku/Velikost snímku panorámatu

## Velikost statického snímku/Velikost snímku panorámatu

Velikost snímku při fotografování
Velikost statického snímku 3D
Velikost snímku ve snadném režimu
Velikost snímku při snímání plynulého panorámatu
Velikost snímku určuje velikost obrazového souboru, který je nahrán, když pořídíte snímek.
Čím větší je velikost snímku, tím detailněji bude reprodukován při tisku na papír velkého formátu. Čím menší je velikost snímku, tím více snímků můžete nahrát.
„Kvalita snímku“ a „velikost snímku“
Digitální obraz je tvořen sadou malých bodů, kterým se říká pixely. Pokud obsahuje velké množství pixelů (A), je snímek velký, zabírá hodně paměti a zobrazí se jemné detaily. „Velikost snímku“ se uvádí v počtu pixelů. Třebaže na displeji fotoaparátu nepozorujete žádný rozdíl, jemné detaily a čas zpracování dat se liší při tisku snímku nebo jeho zobrazení na obrazovce počítače.

1. Velikost snímku: 16M

4608 pixelů × 3456 pixelů = 15 925 248 pixelů

1. Velikost snímku: VGA

640 pixelů × 480 pixelů = 307 200 pixelů
Vysoký počet pixelů (Jemná kvalita snímku a značná velikost souboru)
Nízký počet pixelů (Hrubá kvalita snímku, ale malá velikost souboru)

### Velikost snímku při fotografování

1. MENU (Velikost statického snímku) požadovaná velikost

| Velikost snímku | Pokyny pro použití | Počet snímků | Tisk
| (4608×3456) | Pro obrázky do velikosti A3+ | Méně Více | Jemný Hrubý
| (3648×2736) | Pro obrázky do velikosti A3
| (2592×1944) | Pro snímky od velikosti 10×15 cm až do A4
| (640×480) | Pro přílohy k e-mailům
| (4608×2592) | K prohlížení na televizoru s vysokým rozlišením a pro tisk až do velikosti A3 | Méně Více | Jemný Hrubý
| (1920×1080) | K prohlížení na televizoru s vysokým rozlišením

### Velikost statického snímku 3D

1. MENU (Velikost statického snímku) požadovaná velikost

| (4608×3456) | Pro obrázky do velikosti A3+
| (4608×2592) | K prohlížení na televizoru s vysokým rozlišením a pro tisk až do velikosti A3

Poznámka

- Pokud tisknete fotografie zaznamenané v poměru stran 16:9 nebo panoramatické snímky, oba okraje mohou být odříznuty.

### Velikost snímku ve snadném režimu

1. MENU [Velikost statického snímku] požadovaná velikost

| Velká | Snímá snímky velikosti [16M].
| Malá | Snímá snímky velikosti [5M].

### Velikost snímku při snímání plynulého panorámatu

1. MENU (Velikost snímku panorámatu) požadovaná velikost

| (16:9) (Vodorovný: 1920 × 1080) | [16:9] je k dispozici pouze pro snímání 3D.
| (Standardní) (Vodorovný: 4912 × 1080) (Svislý: 3424 × 1920) | Pořizuje snímky standardní velikosti.
| (Širokoúhlé) (Vodorovný: 7152 × 1080) (Svislý: 4912 × 1920) | Pořizuje širokoúhlé snímky.
| (Vysoké rozlišení) (Vodorovný: 10480 × 4096) | Pořídí panoráma ve vysokém rozlišení o velikosti 43 megapixelů.

Poznámka

- Pokud nemůžete tisknout panoramatické snímky nahrané ve velikosti [Vysoké rozlišení] kvůli velké velikosti, použijte funkci pro změnu velikosti v přiložené aplikaci „PMB“. „PMB“ umožňuje měnit velikost panoramatických snímků nahraných ve [Vysoké rozlišení] na 50%, atd.

Zpět nahoru