Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Προφυλάξεις/Πληροφορίες για αυτήν την κάμερα > Αριθμός ακίνητων εικόνων και εγγράψιμος χρόνος ταινιών > Εγγράψιμος χρόνος ταινιών

## Εγγράψιμος χρόνος ταινιών

Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τους κατά προσέγγιση μέγιστους χρόνους εγγραφής. Αυτοί είναι οι συνολικοί χρόνοι για όλα τα αρχεία ταινιών. Ο χρόνος εγγραφής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες λήψης και την κάρτα μνήμης.
(h (ώρα), m (λεπτό))

Ποιότητα/Μέγεθος | Εσωτερική μνήμη | Κάρτα μνήμης που έχει διαμορφωθεί με αυτήν την κάμερα
Περίπου 19 MB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB
AVC HD 24M (FX) | — | 10m (10m) | 20m (20m) | 40m (40m) | 1h 30m (1h 30m) | 3h (3h)
AVC HD 17M (FH) | — | 10m (10m) | 30m (30m) | 1h (1h) | 2h (2h) | 4h 5m (4h 5m)
AVC HD 9M (HQ) | — | 25m (15m) | 50m (40m) | 1h 45m (1h 20m) | 3h 35m (2h 45m) | 7h 20m (5h 30m)
MP4 12M | — | 15m | 40m | 1h 20m | 2h 45m | 5h 30m
MP4 6M | — | 35m | 1h 15m | 2h 40m | 5h 20m | 10h 50m
MP4 3M | — | 1h 10m | 2h 25m | 4h 55m | 9h 55m | 20h

Ο αριθμός σε ( ) είναι ο ελάχιστος εγγράψιμος χρόνος.
Η συνεχόμενη λήψη είναι δυνατή για περίπου 29 λεπτά τη φορά. Το μέγιστο μέγεθος ενός αρχείου ταινίας μορφής MP4 είναι μέχρι περίπου 2 GB.
Παρατήρηση

- Ο εγγράψιμος χρόνος ταινιών διαφέρει επειδή η κάμερα είναι εξοπλισμένη με σύστημα VBR (Variable Bit Rate), το οποίο ρυθμίζει αυτόματα την ποιότητα εικόνας ανάλογα με το σκηνικό λήψης.
  Όταν εγγράφετε ένα θέμα που κινείται γρήγορα, η εικόνα είναι πιο καθαρή αλλά ο εγγράψιμος χρόνος είναι πιο σύντομος επειδή απαιτείται περισσότερη μνήμη για την εγγραφή.
  Ο εγγράψιμος χρόνος επίσης διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες λήψης, το θέμα ή τις ρυθμίσεις ποιότητας/μεγέθους εικόνας.

Πίσω στην κορυφή