Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Προβολή > Προβολή ταινιών > Προβολή ταινιών

## Προβολή ταινιών

Εμφάνιση του πίνακα ελέγχου

1. Πατήστε το κουμπί (Αναπαραγωγή) για να μεταβείτε σε λειτουργία αναπαραγωγής.

1. Επιλέξτε μια ταινία με τον τροχό ελέγχου.

1. Πατήστε .

Αρχίζει η αναπαραγωγή ταινίας.

#### Σχετικά με την οθόνη προβολής ταινίας

Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να εμφανίσετε με το / στον τροχό ελέγχου και πατήστε .
Εμφανίζεται η γραμμή αναπαραγωγής, μπορείτε να ελέγξετε μια θέση αναπαραγωγής μιας ταινίας.
Στην οθόνη προβολής ταινίας, εμφανίζεται , , , , ή .
Το εικονίδιο που εμφανίζεται μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος και την ποιότητα της εικόνας.

Τροχός ελέγχου | Ενέργεια κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής
| Διακοπή
| Γρήγορη προώθηση
| Γρήγορη επανατύλιξη
| Προώθηση καρέ
| Εμφανίζει τον πίνακα ελέγχου

Για εμφάνιση μόνο ταινιών στην οθόνη ευρετηρίου
Μπορείτε να προβάλλετε μόνο μικρογραφίες ταινιών στην οθόνη ευρετηρίου αν πατήσετε MENU (Τρόπος προβολής) (Προβ. φακέλων (MP4)) ή (Προβολή AVCHD).
(Προβ. φακέλων (MP4)): Εμφανίζει μικρογραφίες ταινιών σε μορφή MP4 στην οθόνη ευρετηρίου.
(Προβολή AVCHD): Εμφανίζει μικρογραφίες ταινιών σε μορφή AVCHD στην οθόνη ευρετηρίου.

- Όταν ένα αρχείο ταινίας αναπαράγεται μέχρι το τέλος, η κάμερα αρχίζει αυτόματα την αναπαραγωγή του επόμενου αρχείου ταινίας.

Παρατήρηση

- Μπορεί να μην είστε σε θέση να αναπαράγετε μερικές εικόνες που έχουν ληφθεί με άλλες κάμερες.

### Εμφάνιση του πίνακα ελέγχου

Με την εμφάνιση του πίνακα ελέγχου, μπορείτε να ελέγχετε την αργή αναπαραγωγή ταινιών και να προσαρμόζετε την ένταση ήχου.

1. Πατήστε στον τροχό ελέγχου.

Εμφανίζεται ο πίνακας ελέγχου.

1. Επιλέξτε το επιθυμητό κουμπί με / και πατήστε .

Πίνακας ελέγχου | Δράση
| Αναπαραγωγή
| Παύση
| Γρήγορη προώθηση
| Γρήγορη επανατύλιξη
| Αργή αναπαραγωγή
| Αναπαραγωγή αργής επανατύλιξης
| Προώθηση κεφαλαίου
| Επανατύλιξη κεφαλαίου
| Προώθηση καρέ
| Επανατύλιξη καρέ
| Ρυθμίσεις έντασης ήχου
| Κλείσιμο του πίνακα ελέγχου

Παρατήρηση

- Τα κουμπιά στον πίνακα ελέγχου θα διαφέρουν ανάλογα με την κατάσταση αναπαραγωγής.

Σχετικό θέμα
Τρόπος προβολής
Πίσω στην κορυφή