Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > MENU-kohteiden käyttö (kuvaus) > MENU-kohteet (kuvaus) > Valokuvan koko/Panoraamakuvan koko

## Valokuvan koko/Panoraamakuvan koko

Kuvan koko valokuvia otettaessa
3D-valokuvan koko
Kuvan koko Helppo-tilassa
Kuvan koko pyyhkäisypanoraamakuvauksessa
Kuvan koko määrää tallennettavan kuvatiedoston koon, kun kuva tallennetaan.
Mitä suurempi kuvakoko, sitä enemmän yksityiskohtia toistetaan, kun kuva tulostetaan suurelle paperille. Mitä pienempi kuvakoko, sitä enemmän kuvia voidaan tallentaa.
Kuvan laatu ja kuvan koko
Digitaalikuva koostuu joukosta pieniä pisteitä, joita kutsutaan kuvapisteiksi. Jos se sisältää suuren määrän kuvapisteitä (A), kuvasta tulee suuri, se vie paljon muistia ja siinä näkyy tarkkoja yksityiskohtia. Kuvan koko ilmaistaan kuvapisteiden määränä. Vaikka et voikaan nähdä eroa kameran näytössä, kuvien tarkkuus ja tietojen käsittelyyn tarvittava aika ovat erilaiset, kun kuvaa tulostetaan tai näytetään tietokoneen näytöllä.

1. Kuvan koko: 16M

4608 kuvapistettä × 3456 kuvapistettä = 15 925 248 kuvapistettä

1. Kuvan koko: VGA

640 kuvapistettä × 480 kuvapistettä = 307 200 kuvapistettä
Paljon kuvapisteitä (hienolaatuinen kuva ja suuri tiedoston koko)
Vähän kuvapisteitä (karkea kuva ja pieni tiedoston koko)

### Kuvan koko valokuvia otettaessa

1. MENU (Valokuvan koko) haluttu koko

| Kuvakoko | Käyttöohjeita | Kuvien määrä | Tulostus
| (4608×3456) | Tulosteet A3+-kokoon asti | Vähemmän Enemmän | Hieno Karkea
| (3648×2736) | Tulosteet A3-kokoon asti
| (2592×1944) | Tulosteet koosta 10×15 cm kokoon A4 asti
| (640×480) | Sähköpostiliitteet
| (4608×2592) | Katselu teräväpiirtotelevisiossa ja tulostus A3-kokoon asti | Vähemmän Enemmän | Hieno Karkea
| (1920×1080) | Katselu teräväpiirtotelevisiossa

### 3D-valokuvan koko

1. MENU (Valokuvan koko) haluttu koko

| (4608×3456) | Tulosteet A3+-kokoon asti
| (4608×2592) | Katselu teräväpiirtotelevisiossa ja tulostus A3-kokoon asti

Huomaa

- Jos tulostetaan 16:9-kuvasuhteella tallennettuja tai panoraamakokoisia valokuvia, molemmat reunat voivat leikkautua pois.

### Kuvan koko Helppo-tilassa

1. MENU [Valokuvan koko] haluttu koko

| Suuri | Ottaa kuvia käyttämällä kokoa [16M].
| Pieni | Ottaa kuvia käyttämällä kokoa [5M].

### Kuvan koko pyyhkäisypanoraamakuvauksessa

1. MENU (Panoraamakuvan koko) haluttu koko

| (16:9) (Vaaka: 1920 × 1080) | [16:9] on käytettävissä vain 3D-kuvauksessa.
| (Vakio) (Vaaka: 4912 × 1080) (Pysty: 3424 × 1920) | Ottaa kuvia käyttämällä vakiokokoa.
| (Leveä) (Vaaka: 7152 × 1080) (Pysty: 4912 × 1920) | Ottaa kuvia käyttämällä leveää kokoa.
| (Suuri resoluutio) (Vaaka: 10480 × 4096) | Ottaa suuriresoluutioisen panoraaman 43 megapikselin koossa.

Huomaa

- Jos [Suuri resoluutio] -koossa otettuja panoraamakuvia ei voi tulostaa suuren koon takia, käytä toimitetun ”PMB”-ohjelmiston koon muuttamistoimintoa. ”PMB”-ohjelmiston avulla voit muuttaa [Suuri resoluutio]-koossa otettujen panoraamakuvien kokoa 50 % jne.

Takaisin ylös