Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Asetusten muuttaminen > Kuvausasetukset > AF-apuvalo

## AF-apuvalo

AF-apuvalon avulla on helpompi tarkentaa pimeässä ympäristössä olevaan kohteeseen.
AF-apuvalo lähettää punaista valoa, minkä ansiosta kamera pystyy tarkentamaan helpommin, kun suljinpainike painetaan puoliväliin, kunnes tarkennus lukittuu. Esiin tulee -ilmaisin.

1. Aseta kamera kuvaustilaan.

1. MENU (Asetukset) (Kuvausasetukset) [AF-apuvalo] haluttu tila

| Auto | AF-apuvaloa käytetään.
| Pois | AF-apuvaloa ei käytetä.

Huomautuksia

- Tarkennus saadaan aikaan, jos AF-apuvalon valo saavuttaa kohteen, vaikka valo olisi hieman sivussa kohteen keskikohdasta.

- AF-apuvaloa ei voi käyttää seuraavissa tilanteissa:

- Videotilassa

- Älykäs pyyhkäisypanoraama -tilassa

- Kun valotusohjelmassa on valittu tilaksi (Maisema), (Hämärä), (Lemmikki), (Ilotulitus) tai (Edistynyt urheilukuvaus).

- Kun [Itselaukaisin]-asetuksena on [Omakuva, yksi henkilö] tai [Omakuva, kaksi henkilöä].

- Kun käytetään AF-apuvaloa, käytössä ei ole normaali AF-etäisyysmittarin ruutu vaan uusi pisteviivoina näkyvä AF-etäisyysmittarin ruutu. Tällöin AF antaa etusijan ruudun keskikohdan lähellä oleville kohteille.

- AF-apuvalo lähettää erittäin kirkasta valoa. Älä katso suoraan AF-apuvaloon lähietäisyydeltä, vaikka se ei olekaan vaarallista.

Takaisin ylös