Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Kuvaus > Panoraamakuvien ottaminen > Älykäs pyyhkäisypanoraama

## Älykäs pyyhkäisypanoraama

Voit luoda panoraamakuvan yhdistetyistä kuvista. Kamera tunnistaa automaattisesti myös ihmisten kasvoja tai liikkuvia kohteita.

1. Valitse tilapyörällä (i-Pyyhkäisypanoraama) ja paina sitten ON/OFF (virta) -painiketta.

1. Valitse kuvaussuunta valitsemalla säädinpyörästä ///.

Panoroi kameraa alhaalta ylös
Panoroi kameraa ylhäältä alas
Panoroi kameraa vasemmalta oikealle
Panoroi kameraa oikealta vasemmalle

1. Kohdista kamera kuvattavan kohteen päähän ja paina suljinpainike pohjaan.

- Musta, läpikuultava osa (A) tulee näkyviin ennen kuvausta. Tätä osaa ei tallenneta.

1. Panoroi kamera oppaan (B) loppuun asti noudattaen nestekidenäytön ilmaisinta.

Suuritarkkuuksisen panoraamakuvan ottaminen
Jos [Panoraamakuvan koko] -asetukseksi valitaan [Suuri resoluutio], voidaan ottaa 43 megapikselin kokoinen panoraamakuva (10480×4096).
1 Pidä kamera pystyasennossa.
2 Valitse kuvaussuunta säädinpyörällä.
3 Kuvaa panoroimalla kameraa.
Panoraamakuvan kuvausvinkkejä
Panoroi kameraa kaaressa tasaisella nopeudella nestekidenäytössä osoitettuun suuntaan. Paikallaan pysyvät kohteet sopivat paremmin panoraamakuviin kuin liikkuvat kohteet.
Mahdollisimman lyhyt säde.
Pystysuunta
Vaakasuunta

- Paina ensin suljin puoliväliin, jotta voit lukita tarkennuksen, valotuksen ja valkotasapainon. Paina sitten suljin pohjaan ja panoroi tai kallista kameraa.

- Jos näytön reunalle on keskittynyt osa, jossa on suuresti vaihtelevia muotoja tai vaihtelevaa maisemaa, kuvan sommittelu voi epäonnistua. Muuta tällöin ruudun sommittelu niin, että vaihteleva osa on kuvan keskellä, ja kuvaa sitten uudelleen.

Huomautuksia

- Jos kameraa ei voi panoroida koko kohteen yli tietyssä ajassa, yhdistettyyn kuvaan tulee harmaa alue. Jos näin tapahtuu, siirrä kameraa nopeammin koko panoraamakuvan tallentamiseksi.

- Koska useita kuvia nidotaan yhteen, nidottu osa ei tallennu pehmeästi.

- Vähäisessä valossa panoraamakuvista voi tulla epäteräviä tai kuvaus ei välttämättä onnistu.

- Välkkyvässä valossa, kuten loistevalossa, yhdistetyn kuvan kirkkaus tai väri ei ole aina sama.

- Kun panoraamakuvauksen koko kulman ja AE/AF-lukitun kulman kirkkauden, värin ja tarkennuksen ero on hyvin suuri, kuvaus ei onnistu. Jos näin tapahtuu, muuta AE/AF-lukituskulmaa ja kuvaa uudelleen.

- Pyyhkäisypanoraama ei sovi seuraaviin tilanteisiin:

- Kohteet ovat liian lähellä kameraa

- Kuvat, joissa on vähän kontrasteja, kuten taivas, hiekkaranta tai nurmikko

- Kuvat, joissa on jatkuvia muutoksia, kuten aallot tai vesiputoukset

- Panoraamakuvia ei voi luoda seuraavissa tapauksissa:

- Kameraa panoroidaan liian nopeasti tai liian hitaasti.

- Kamera heiluu liikaa.

- Valitun kuvaustavan mukaan eräitä toimintoja tai MENU-kohteita ei välttämättä voi asettaa. Lisätietoja on kohdissa ”Toiminnot, jotka eivät ole käytössä eräissä kuvaustavoissa” [Tietoja] ja ”MENU-kohteet, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustavoissa”. [Tietoja]

Liittyvä aihe
Panoraamakuvien vieritys näyttöä varten
Valokuvan koko/Panoraamakuvan koko
Takaisin ylös