Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Kuvaus > Kuvaustoimintojen käyttäminen > Itselaukaisin

## Itselaukaisin

Automaattinen kuvaus Omakuva-ajastin-toiminnon avulla

1. Paina säädinpyörässä (Itselaukaisin).

1. Valitse haluamasi tila säädinpyörällä.

| (Pois) | Itselaukaisinta ei käytetä.
| (10 s) | Asettaa itselaukaisimen 10 sekunnin viiveen. Kun painat suljinpainiketta, itselaukaisimen valo vilkkuu ja kuuluu äänimerkki, kunnes suljin toimii. Peruuta painamalla uudestaan.
| (2 s) | Asettaa itselaukaisimen 2 sekunnin viiveen.
| (Omakuva, yksi henkilö) | Asettaa itselaukaisimen Omakuva-ajastin-tilaan. Kun kamera tunnistaa määritetyn määrän kasvoja, kuuluu äänimerkki ja suljin toimii 2 sekuntia myöhemmin.
| (Omakuva, kaksi henkilöä)

Vihjeitä epäterävyyden välttämiseksi
Jos kätesi tai kehosi liikkuu, kun pitelet kameraa ja painat suljinpainiketta, kamera tärisee.
Kameran tärinää esiintyy usein vähäisessä valossa tai hitailla suljinnopeuksilla kuvattaessa, kuten esimerkiksi (Hämärä muotokuva)- tai (Hämärä) -tilassa.
Pidä tällöin alla olevat vihjeet mielessä, kun kuvaat.

- Kuvaa 2 sekunnin viiveellä toimivalla itselaukaisimella ja tue kamera painamalla käsivartesi tukevasti kylkiäsi vasten suljinpainikkeen painamisen jälkeen.

- Käytä jalustaa tai aseta kamera tasaiselle pinnalle, jotta kamera pysyy paikallaan.

Huomaa

- Valitun kuvaustavan mukaan eräitä toimintoja ei välttämättä voi asettaa. Lisätietoja on kohdassa ”Toiminnot, jotka eivät ole käytössä eräissä kuvaustavoissa”. [Tietoja]

### Automaattinen kuvaus Omakuva-ajastin-toiminnon avulla

Suuntaa objektiivi itseäsi päin niin, että kasvosi heijastuvat nestekidenäytöstä. Kamera tunnistaa kohteet, ja sitten suljin toimii. Kamera määrittää optimaalisen sommittelun ja estää kasvojen leikkautumisen pois nestekidenäytöstä. Älä siirrä kamera äänimerkin kuulumisen jälkeen.

- Voit ottaa kuvan myös painamalla suljinpainiketta tämän toimenpiteen aikana.

Takaisin ylös