Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > MENU-kohteiden käyttö (kuvaus) > MENU-kohteet (kuvaus) > Valkotasap.

## Valkotasap.

Valkoisen perusvärin kaappaaminen [1 pain. aset.] -tilassa
Säätää värisävyjä ympäröivän valaistuksen mukaan. Käytä tätä toimintoa, jos kuvan väritys näyttää epäluonnolliselta.

1. MENU (Valkotasap.) haluttu tila

| (Auto) | Säätää valkotasapainoa automaattisesti, jotta värit näyttävät luonnollisilta.
| (Päivänvalo) | Säätö ulkokuvaukseen esimerkiksi selkeällä säällä, illalla, neonvalaistuksessa tai ilotulituksessa.
| (Pilvinen) | Säätö pilvistä säätä tai varjoisaa paikkaa varten.
| (Loistevalon valkotasapaino 1) (Loistevalon valkotasapaino 2) (Loistevalon valkotasapaino 3) | [Loistevalon valkotasapaino 1]: Säätö valkoista loistelamppuvalaistusta varten. [Loistevalon valkotasapaino 2]: Säätö luonnollisen valkoista loistelamppuvalaistusta varten. [Loistevalon valkotasapaino 3]: Säätö päivänvalonvalkoista loistelamppuvalaistusta varten.
| (Hehkulamppu) | Säätö hehkulamppujen valaistusta, valokuvausstudiota tai muuta kirkasta valaistusta varten.
| (Salamavalo) | Tämän avulla säädetään salamavalon vaikutusta.
| (1 painallus) | Säätää valkotasapainoa valonlähteestä riippuen. [1 pain. aset.] -tilassa muistiin merkitystä valkoisesta väristä tulee valkoinen perusväri. Käytä tätä tilaa, jos [Auto] ja muut asetukset eivät tuota tarkkoja värejä.
| (1 pain. aset.) | Merkitsee muistiin valkoisen perusvärin, jota käytetään [1 painallus] -tilassa. [Tietoja]

Valaistusolosuhteiden vaikutukset
Kohteen väriin vaikuttavat valaistusolosuhteet.
Värisävyt säädetään automaattisesti, mutta voit säätää niitä manuaalisesti käyttämällä Valkotasapaino-toimintoa.
Päivänvalo (valkoinen vakiona)
Pilvinen (sinertävä)
Loistevalo (vihertävä)
Hehkulamppu (punertava)
Huomautuksia

- Välkkyvien loistevalojen valossa valkotasapainotoiminto ei välttämättä toimi oikein, vaikka valittaisiin [Loistevalon valkotasapaino 1], [Loistevalon valkotasapaino 2] tai [Loistevalon valkotasapaino 3].

- Kun kuvataan salaman kanssa muussa kuin [Salamavalo]-tilassa, [Valkotasap.] -asetuksena on [Auto].

- Jos [Salamavalo]-asetukseksi on valittu [Päällä] tai [Hidas täsmäys], valkotasapainoksi voidaan valita vain [Auto], [Salamavalo], [1 painallus] tai [1 pain. aset.].

- [1 pain. aset.] -vaihtoehtoa ei voi valita salaman latauksen aikana.

- Valitun kuvaustavan mukaan eräitä MENU-kohteita ei välttämättä voi asettaa. Lisätietoja on kohdassa ”MENU-kohteet, jotka eivät ole käytössä eräissä kuvaustavoissa”. [Tietoja]

### Valkoisen perusvärin kaappaaminen [1 pain. aset.] -tilassa

1. Rajaa valkoinen kohde, esimerkiksi paperiarkki, täyttämään näyttö samoissa valaistusolosuhteissa kuin missä kohde kuvataan.

1. MENU (Valkotasap.) [1 pain. aset.] säädinpyörällä

Näyttö muuttuu hetkeksi mustaksi, ja kun valkotasapaino on säädetty ja tallennettu muistiin, kuvausnäyttö tulee uudelleen näkyviin.
Huomautuksia

- Jos ilmaisin vilkkuu hitaasti kuvauksen aikana, valkotasapainoa ei ole asetettu tai sitä ei voi asettaa. Käytä automaattista valkotasapainoa.

- Älä ravista tai töni kameraa, kun [1 pain. aset.] on käynnissä.

- Jos salamatilaksi on asetettu [Päällä] tai [Hidas täsmäys], valkotasapaino säädetään lähetettävän salamavalon mukaan.

Takaisin ylös