Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Cambiamento delle impostazioni > Impostazioni principali > TransferJet

## TransferJet

È possibile selezionare le impostazioni della comunicazione TransferJet . TransferJet è una tecnologia di trasferimento wireless ad avvicinamento che consente ai dati di essere trasferiti allineando strettamente due prodotti che si desiderano far comunicare l’uno con l’altro. Per scoprire se la fotocamera è dotata della funzione TransferJet, controllare il contrassegno (TransferJet) sul fondo della fotocamera.
L’uso di un Memory Stick con TransferJet (in vendita separatamente) consente alle immagini di essere trasferite tra le periferiche compatibili con TransferJet.
Per maggiori dettagli su TransferJet, vedere le istruzioni per l’uso in dotazione con il Memory Stick con TransferJet.

1. MENU (Impostazioni) (Impostazioni principali) [TransferJet] modo desiderato

| Acceso | Comunica usando TransferJet.
| Spento | Non comunica usando TransferJet.

Che cos’è TransferJet?
TransferJet consente di condividere le immagini inviando e ricevendo i dati di immagine. Inserire un Memory Stick con TransferJet nella fotocamera e allineare i due contrassegni (TransferJet) della fotocamera e un’altra periferica che supporta questa funzione.
Per i dettagli sul trasferimento delle immagini, vedere [Dettagli].
Note

- Nel modo facile, [TransferJet] è fissato su [Spento].

- Mentre si è a bordo di un aereo, impostare [TransferJet] su [Spento]. Inoltre, seguire sempre tutte le norme che regolano il luogo in cui viene usata la fotocamera.

- Il collegamento viene interrotto se il trasferimento non può essere eseguito entro circa 30 secondi. Se ciò si verifica, selezionare [Sì] e riallineare i due contrassegni (TransferJet) sulla fotocamera e sull’altra periferica.

- Il Memory Stick con TransferJet e i modelli di fotocamera con TransferJet non sono venduti in alcune nazioni e regioni a causa delle leggi e regole locali.

- Impostare la funzione [TransferJet] su [Spento] nei paesi e nelle regioni diverse da quella in cui è stata acquistata la fotocamera. A seconda del paese e della regione, se si usa la funzione TransferJet, si potrebbe essere responsabili a causa delle limitazioni locali per la trasmissione delle onde elettromagnetiche.

Argomento collegato
Invia con TransferJet
Standard TransferJet
Torna all’inizio