Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Opnemen > De opnamefuncties gebruiken > Scherpstellen-volgen

## Scherpstellen-volgen

De camera volgt het onderwerp en stelt automatisch scherp tot u de ontspanknop tot halverwege indrukt, ook wanneer het onderwerp beweegt.

1. Druk op op het besturingswiel.

Het doelkader wordt afgebeeld.

1. Plaats het doelkader rond het onderwerp waarop u wilt scherpstellen en druk op .

Het volgen begint.

1. Druk de ontspanknop tot halverwege in.

De positie van het onderwerp, de scherpstelling en de belichting worden vergrendeld.

1. Druk de ontspanknop helemaal in om op te nemen.

1. Om het scherpstellen-volgen te annuleren vóór het opnemen, drukt u nogmaals op .

Een gezicht volgen
Als u de scherpstellen-volgfunctie gebruikt terwijl de gezichtsherkenningsfunctie is ingeschakeld, kunt u een gezicht selecteren dat voorrang moet krijgen en dat gezicht in de camera registreren. Zelfs als het geregistreerde gezicht van het LCD-scherm verdwijnt, en daarna weer op het LCD-scherm terugkeert, stelt de camera weer scherp op het geregistreerde gezicht.

- Als een bepaald gezicht in het camerageheugen is geregistreerd en u de lach-sluiterfunctie gebruikt, zoekt de camera alleen naar een lach op dat gezicht.

Opmerkingen

- Scherpstellen-volgen kan mogelijk de scherpstelling niet vergrendelen, het onderwerp niet volgen of een ander onderwerp volgen in de volgende situaties:

- Het onderwerp beweegt te snel.

- Het onderwerp is te klein of te groot.

- Het onderwerp is dezelfde kleur als de achtergrond.

- Onder zwakke belichtingsomstandigheden.

- Onder omstandigheden waarin de helderheid varieert.

- Als u de digitale zoom gebruikt, is de scherpstellen-volgfunctie niet beschikbaar.

- Scherpstellen-volgen wordt automatisch geannuleerd wanneer het onderwerp van het scherm verdwijnt of niet kon worden gevolgd. Echter, als het doel van het scherpstellen-volgen een geregistreerd gezicht is, blijft de camera dat gezicht volgen, ook als dat gezicht van het LCD-scherm verdwijnt.

- Mogelijk kunt u sommige functies niet instellen, afhankelijk van de geselecteerde opnamefunctie. Voor meer informatie, zie "Functies die niet beschikbaar zijn in sommige opnamefuncties". [Details]

Terug naar boven