Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Feilsøking > Feilsøking > Datamaskiner

## Datamaskiner

"Memory Stick PRO Duo" gjenkjennes ikke av en datamaskin med et "Memory Stick"-spor.

- Kontroller at datamaskinen og "Memory Stick"-leseren/-skriveren støtter "Memory Stick PRO Duo". De som bruker datamaskiner og "Memory Stick"-lesere/-skrivere som er laget av andre produsenter enn Sony, bør kontakte de respektive produsentene.

- Hvis en "Memory Stick PRO Duo" ikke støttes, kobler du kameraet til datamaskinen. Datamaskinen gjenkjenner "Memory Stick PRO Duo". [Detaljer]

Datamaskinen din gjenkjenner ikke kameraet.

- Bruk USB-kabelen for flerbruksterminalen (inkludert).

- Koble USB-kabelen fra både datamaskinen og kameraet, og koble den godt til igjen.

- Koble fra alt utstyr, bortsett fra kameraet, tastaturet og musen fra datamaskinens USB-kontakter.

- Koble kameraet direkte til datamaskinen uten å la forbindelsen gå via en USB-hub eller annen enhet.

- Sett [Strømfors. via USB] til [Av]. Datamaskinen vil kanskje gjenkjenne kameraet.

Kan ikke importere bilder.

- Koble sammen kameraet og datamaskinen din på riktig måte via USB. [Detaljer]

- Når du tar bilder med et minnekort som er formatert av en datamaskin, kan det hende du ikke vil kunne importere bildene til en datamaskin. Fotografer med et minnekort som er formatert av kameraet. [Detaljer]

Etter at du har opprettet en USB-tilkobling, starter ikke "PMB" automatisk.

- Opprett USB-tilkoblingen etter at datamaskinen er slått på.

Etter at du har opprettet en USB-tilkobling, starter ikke "PMB Portable".

- Still inn [LUN-innstillinger] på [Multi]. [Detaljer]

- Sett [Innst. for USB-tilkobl.] til [Auto]. Hvis "PMB Portable" fortsatt ikke starter, må du stille inn [Innst. for USB-tilkobl.] på [Mass Storage]. [Detaljer]

- Koble datamaskinen til nettverket.

Kan ikke spille av bilder på datamaskinen.

- Hvis du bruker "PMB", må du slå opp i "PMB Help". [Detaljer]

- Konsulter produsenten av datamaskinen eller programvaren.

Bildet og lyden forstyrres av støy når du ser en film på datamaskinen.

- Du spiller av filmen direkte fra minnekortet. Importer filmen til datamaskinen ved å bruke "PMB", og spill den av. [Detaljer]

Så snart et bilde er eksportert til en datamaskin, kan det ikke vises på kameraet.

- Eksporter slike bilder til en mappe kameraet gjenkjenner, for eksempel "101MSDCF".

- Registrer bildet i bildedatabasefilen, og spill av i [Datovisning]. [Detaljer]

Til toppen