Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Usar itens do MENU (Fotografia) > Itens do MENU (Fotografia) > Equil. br.

## Equil. br.

Para captar a cor branca básica no modo [Definição com um Toque]
Ajusta os tons da cor de acordo com as condições de iluminação envolventes. Use esta função se a cor da imagem parecer pouco natural.

1. MENU (Equil. br.) modo desejado

| (Auto) | Ajusta automaticamente o equilíbrio de brancos para que as cores pareçam naturais.
| (Luz do dia) | Ajusta-se para as condições exteriores num dia de céu limpo, vistas do final da tarde e cenas nocturnas, anúncios de néon, fogo de artifício, etc.
| (Nublado) | Ajusta-se para céu com nuvens ou local com sombra.
| (Equil. br. fluorescente 1) (Equil. br. fluorescente 2) (Equil. br. fluorescente 3) | [Equil. br. fluorescente 1]: Ajusta-se para iluminação fluorescente branca. [Equil. br. fluorescente 2]: Ajusta-se para iluminação fluorescente branca natural. [Equil. br. fluorescente 3]: Ajusta-se para iluminação fluorescente branca de dia.
| (Incandescente) | Ajusta-se para locais com luz incandescente ou com uma luz muito forte, tal como num estúdio de fotografia.
| (Flash) | Ajusta-se para as condições do flash.
| (Um toque) | Ajusta o equilíbrio de brancos de acordo com a fonte de luz. A cor branca memorizada no modo [Definição com um Toque] torna-se na cor branca básica. Utilize este modo quando [Auto] e outras definições não proporcionam cores precisas.
| (Definição com um Toque) | Memoriza a cor branca básica que será usada no modo [Um toque]. [Detalhes]

Efeitos das condições de iluminação
A cor aparente do motivo é afectada pelas condições de iluminação.
Os tons da cor são ajustados automaticamente, mas pode ajustar os tons da cor manualmente usando a função Equil. br.
Luz do dia (Branca como Normal)
Nebuloso (Azulado)
Fluorescente (Com tons de verde)
Incandescente (Avermelhado)
Notas

- Sob luzes fluorescentes que cintilam, a função de equilíbrio de brancos pode não funcionar correctamente mesmo que seleccione [Equil. br. fluorescente 1], [Equil. br. fluorescente 2] ou [Equil. br. fluorescente 3].

- Quando fotografa com um flash sem ser no modo [Flash], [Equil. br.] está regulado para [Auto].

- Quando [Flash] está [Ligado] ou [Sinc. lenta], o equilíbrio de brancos pode ser ajustado apenas para [Auto], [Flash], [Um toque] ou [Definição com um Toque].

- Não é possível seleccionar [Definição com um Toque] durante o carregamento do flash.

- Pode não ser capaz de definir alguns itens do MENU dependendo do modo GRAV seleccionado. Para mais detalhes, consulte “Itens do MENU não disponíveis em alguns modos GRAV”. [Detalhes]

### Para captar a cor branca básica no modo [Definição com um Toque]

1. Enquadre um objecto branco tal como um pedaço de papel para preencher todo o ecrã sob as mesmas condições de iluminação com que fotografará o motivo.

1. MENU (Equil. br.) [Definição com um Toque] na roda de controlo

O ecrã fica negro momentaneamente e quando o equilíbrio de brancos for ajustado e guardado na memória, o ecrã de gravação é mostrado novamente.
Notas

- Se o indicador piscar enquanto fotografa, o equilíbrio de brancos não está definido ou não o pode ser. Utilize equilíbrio de brancos automático.

- Não abane nem bata na câmara enquanto [Definição com um Toque] estiver em curso.

- Quando o modo de flash está regulado para [Ligado] ou [Sinc. lenta], o equilíbrio de brancos é ajustado à condição de disparo de flash.

Voltar ao topo