Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Utilizar Funções 3D > Fotografar imagens 3D > Varrer Panorama 3D

## Varrer Panorama 3D

Fotografam-se imagens múltiplas enquanto a câmara estiver em movimento e essas imagens são compiladas numa imagem 3D. A imagem gravada pode ser reproduzida numa TV 3D.

1. Regule o marcador de modo para (Fotografia 3D).

1. (Varrer Panorama 3D) na roda de controlo

1. Seleccione uma direcção de fotografia com /// na roda de controlo.

1. Alinhe a câmara com o limite do motivo a fotografar e carregue no botão do obturador.

- Uma parte preta, translúcida (A) pode não ser gravada.

1. Faça panning da câmara até ao fim do guia (B), seguindo a indicação no ecrã LCD.

Sugestões para fotografar no modo Varrer Panorama 3D
Para fotografar imagens 3D correctamente, varra a câmara lentamente. (Tente um semi-círculo de 5 segundos)
Se estiver a varrer muito rapidamente ou muito lentamente, será visualizada uma mensagem no ecrã LCD.
Recomendamos que pratique várias vezes antes de fotografar.
Os motivos parados são mais adequados para fotos 3D.

- Determine a cena e carregue até meio no botão do obturador, para que possa bloquear o foco, a exposição e o equilíbrio de brancos. Depois carregue no botão do obturador completamente para baixo e faça panning da câmara.

Notas

- Fotografia 3D não é adequada nas seguintes situações:

- Quando houver um motivo grande

- Motivos em movimento

- Quando o motivo principal está muito próximo da câmara

- Imagens com pouco contraste, como o céu, uma praia com areia ou relvado

- Imagens 3D compreendem um arquivo JPEG e um arquivo MPO. Se qualquer dos arquivos for apagado do seu PC, a câmara pode não funcionar correctamente.

- Se não conseguir fazer panning da câmara em todo o motivo dentro de um determinado tempo, aparece uma área cinzenta na imagem compósita. Se isso acontecer, mova a câmara mais rápido para gravar uma imagem totalmente em 3D.

- Dado várias imagens estarem unidas, a parte unida não será gravada uniformemente.

- Em condições de pouca luz, as imagens podem sair desfocadas. Recomenda-se que fotografe imagens em luz exterior brilhante.

- Sob luzes que cintilam, tais como luzes fluorescentes, a fotografia em 3D pode não sair bem.

- Se todo o ângulo de visão da fotografia 3D e o ângulo de visão quando AE/AF for bloqueado forem extremamente diferentes no brilho, cor ou foco, a fotografia não sairá bem. Se isso acontecer, mude a localização do bloqueio AE/AF e volte a tentar.

- A fotografia 3D pode ser cancelada nas seguintes situações:

- Quando faz panning da câmara muito rápida ou muito lentamente.

- Quando a vibração da câmara for muito forte.

Tópico Relacionado
Ver imagens 3D numa TV 3D
Voltar ao topo