Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Fotografia > Utilizar funções de fotografia > Temp. Auto

## Temp. Auto

Foto automática com temporizador de auto-retrato

1. Carregue em (Temp. Auto) na roda de controlo.

1. Seleccione o modo desejado com a roda de controlo.

| (Deslig) | Não utiliza o temporizador automático.
| (10 seg) | Regula o temporizador automático para um atraso de 10 segundos. Quando carrega no botão do obturador, a luz do temporizador automático pisca e soa um sinal sonoro até o obturador operar. Para cancelar, carregue novamente .
| (2 seg) | Regula o temporizador automático para um atraso de 2 segundos.
| (Auto-retrato Uma Pessoa) | Regula o temporizador automático para temporizador de auto-retrato. Quando a câmara detecta o número especificado de caras, soa um sinal sonoro e o obturador opera 2 segundos mais tarde.
| (Auto-retrato Duas Pessoas)

Sugestões para evitar desfocagem
Se as suas mãos ou corpo mexem quando segura a câmara e carrega no botão do obturador, ocorre “vibração da câmara”.
A vibração da câmara ocorre frequentemente em condições de fraca iluminação ou baixa velocidade do obturador, tais como aquelas encontradas no modo (Retr.crepúsculo) ou (Crepúsculo).
Nesse caso, fotografe tendo em conta as sugestões abaixo.

- Fotografe com o temporizador automático com atraso de 2 segundos e estabilize a câmara mantendo os seus braços firmes ao seu lado após carregar no botão do obturador.

- Utilize um tripé ou coloque a câmara numa superfície plana para a manter firme.

Nota

- Pode não ser capaz de definir algumas funções dependendo do modo GRAV seleccionado. Para mais detalhes, consulte “Funções não disponíveis em alguns modos GRAV.” [Detalhes]

### Foto automática com temporizador de auto-retrato

Aponte a lente para si para que a sua cara seja reflectida no ecrã LCD. A câmara detecta os motivos e depois o obturador opera. A câmara determina a composição ideal e evita que as caras sejam cortadas do ecrã LCD. Não mova a sua câmara depois de soar o sinal sonoro.

- Pode também fotografar uma imagem carregando no botão do obturador durante esta operação.

Voltar ao topo