Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Çekim > Çekim işlevlerinin kullanımı > Zamanlayıcı

## Zamanlayıcı

Self-portre zamanlayıcısıyla otomatik çekim

1. Kontrol tekerleğinde (Zamanlayıcı) tarafına basın.

1. Kontrol tekerleğiyle istenilen modu seçin.

| (Kapalı) | Zamanlayıcıyı kullanmaz.
| (10 sn) | Zamanlayıcıyı 10 saniye gecikmeye ayarlar. Deklanşör düğmesine bastığınız zaman, deklanşör çalışıncaya kadar zamanlayıcı lambası yanıp söner ve bir bip sesi duyulur. İptal etmek için, üstüne basın.
| (2 sn) | Zamanlayıcıyı 2 saniye gecikmeye ayarlar.
| (Tek Kişi Oto. Portreleme) | Zamanlayıcıyı Self-portre zamanlamasına ayarlar. Fotoğraf makinesi belli sayıda yüzü algıladığı zaman, bir bip sesi çıkarır ve 2 saniye sonra örtücü çalışır.
| (İki Kişi Oto. Portreleme)

Bulanıklığı önleme önerileri
Fotoğraf makinesini tutarken ve deklanşöre basarken elleriniz veya vücudunuz hareket ederse “Makine titremesi” oluşur.
Az ışık veya yavaş örtücü hızı koşullarında, (Alacakaranlık Portre) veya (Alacakaranlık) modunda karşılaşıldığı gibi sıkça makine titremesi görülür.
Bu durumda, aşağıdaki tavsiyeleri aklınızda tutarak çekim yapın.

- 2 saniye gecikmeli bir zamanlayıcı ile çekim yapın ve deklanşör düğmesine bastıktan sonra kollarınızı sıkıca vücudunuzun yanında sabit tutarak makinenizi dengeleyin.

- Fotoğraf makinesini sabit tutmak için bir üçayak kullanın veya makineyi düz bir yüzey üstüne yerleştirin.

Not

- Seçilmiş REC moduna bağlı olarak bazı işlevleri ayarlayamayabilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz “Bazı REC modlarında kullanılamayan işlevler”. [Ayrıntılar]

### Self-portre zamanlayıcısıyla otomatik çekim

Lensi LCD ekranda yüzünüz görünecek şekilde kendinize yöneltin. Fotoğraf makinesi özneleri algılar ve ardından örtücü çalışır. Fotoğraf makinesi en iyi kompozisyonu belirler ve yüzlerin LCD ekran dışında kalacak şekilde kesilmesini önler. Bip seslerinden sonra fotoğraf makinenizi hareket ettirmeyin.

- Bu işlem sırasında deklanşöre basarak da bir fotoğraf çekebilirsiniz.

En üste geri dön