Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Зйомка панорамних зображень > Інтелектуальна панорамна зйомка

## Інтелектуальна панорамна зйомка

Дозволяє створювати панорамне зображення на основі зіставлення знімків. Крім цього, фотоапарат автоматично розпізнає обличчя людей та рухомі об’єкти.

1. Налаштуйте диск перемикання режимів у положення (іПанорамна зйомка) і натисніть кнопку ON/OFF (живлення).

1. За допомогою кнопок /// на диску керування виберіть напрямок зйомки.

Проведіть фотоапаратом знизу вгору.
Проведіть фотоапаратом зверху вниз.
Проведіть фотоапаратом зліва направо.
Проведіть фотоапаратом справа наліво.

1. Скеруйте фотоапарат на край об’єкта зйомки і натисніть кнопку спуску до кінця.

- Перед зйомкою з’являється чорна напівпрозора частина зображення (A). Цю частину не буде знято.

1. Проведіть фотоапаратом у напрямку стрілки (B), доки вказівник на рідкокристалічному дисплеї не дійде до кінця.

Зйомка панорамного зображення з високою роздільністю
Якщо для пункту [Розмір панор. зображення] встановити значення [Висока роздільна здатність], можна зняти панорамне зображення розміром 43 мегапікселі (10480×4096).
1 Тримайте фотоапарат вертикально.
2 За допомогою диска керування виберіть напрямок зйомки.
3 Проведіть фотоапаратом, щоб виконати зйомку.
Підказки щодо панорамної зйомки
Рух фотоапаратом має імітувати півколо і здійснюватися з однаковою швидкістю в напрямку, що вказується на рідкокристалічному екрані. Панорамні знімки виходять краще, коли об’єкти зйомки нерухомі.
Максимально короткий радіус.
Вертикальний напрямок
Горизонтальний напрямок

- Спершу натисніть кнопку спуску до половини, щоб зафіксувати значення фокуса, експозиції та балансу білого. Тоді натисніть кнопку спуску до кінця та ведіть фотоапарат за об’єктом або нахиліть його.

- Якщо коло країв екрана сконцентровані об’єкти, що суттєво різняться за формою, компонування зображення може не вдатися. У такому випадку розташуйте рамку зображення таким чином, щоб ці об’єкти знаходились у центрі зображення, тоді знімайте ще раз.

Примітки

- Якщо виконати панорамування потрібного об’єкта за відведений час не вдається, на скомпонованому зображенні з’являється сіра ділянка. У такому разі, щоб відзняти повне панорамне зображення, переміщайте фотоапарат швидше.

- Оскільки в цьому режимі кілька зображень зіставляються до купи, ділянки переходу між ними не будуть цілком плавними.

- За умов слабкого освітлення панорамні зображення можуть виглядати розмитими або зйомка не буде вдалою.

- В умовах освітлення, що блимає, наприклад флуоресцентного світла, рівень яскравості або кольори зіставлених зображень не завжди будуть такі самі.

- Коли об’єкти на дузі панорамування суттєво відрізняються за яскравістю, колористикою та відстанню фокусування від області, на якій виконано фіксацію автофокуса та експозиції, зйомка не буде вдалою. У такому разі слід змінити область фіксації автоматичної експозиції/автофокуса і зробити знімок ще раз.

- Режим панорамної зйомки не підходить для використання за таких умов:

- об’єкти знаходяться занадто близько до фотоапарата;

- зображення з малою контрастністю, наприклад небо, піщаний пляж чи газон;

- об’єкти зйомки перебувають в постійному русі (хвилі, водоспад тощо).

- Створити панорамні зображення неможливо в таких випадках:

- рух фотоапаратом надто повільний або надто різкий.

- надто сильне тремтіння фотоапарата.

- Залежно від вибраного режиму запису, можливо, деякі функції або пункти MENU будуть недоступними. Детальніше читайте в розділах «Функції, недоступні в окремих режимах запису» [Додатково] і «Пункти MENU, недоступні в окремих режимах запису». [Додатково]

Пов’язані розділи
Прокручування панорамних зображень для відображення
Розмір фотознімка/Розмір панор. зображення
Нагору