Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Upozornění/O fotoaparátu > Upozornění > Upozornění

## Upozornění

Zálohování vnitřní paměti a paměťové karty
Soubory databáze
Nepoužívejte ani neukládejte fotoaparát na následujících místech
Při přenášení
Provozní teploty
Sražená vlhkost
Funkce zabudované do fotoaparátu
Co je 1080 60p/50p?
Kompatibilita obrazových dat
Poznámky pro přehrávání videa na jiných zařízeních
Poznámky k LCD displeji a objektivu
Poznámky k blesku

### Zálohování vnitřní paměti a paměťové karty

Nevypínejte fotoaparát ani nevyjímejte blok akumulátorů nebo paměťovou kartu, svítí-li kontrolka přístupu. Jinak může dojít k poškození vnitřní paměti nebo paměťové karty. Chraňte svá data vytvořením zálohovací kopie.

### Soubory databáze

Když vložíte paměťovou kartu bez souboru databáze do fotoaparátu a zapnete napájení, použije se automaticky část kapacity paměťové karty na vytvoření souboru databáze. Může to trvat nějakou dobu, než budete moci provádět další činnost.

### Nepoužívejte ani neukládejte fotoaparát na následujících místech

- Na příliš horkých, studených nebo vlhkých místech
  Například v autě zaparkovaném na slunci se může tělo fotoaparátu zdeformovat, a to může způsobit poruchu.

- Na přímém slunci nebo blízko topného tělesa
  Tělo fotoaparátu může změnit barvu nebo se zdeformovat, a to může způsobit poruchu.

- Na místech vystavených silným vibracím

- V blízkosti silného magnetického pole

- Na místech, kde je hodně písku nebo prachu
  Dbejte na to, aby se do fotoaparátu nedostal písek nebo prach. Může dojít k poruše funkčnosti, v některých případech neopravitelné.

### Při přenášení

- S digitálním fotoaparátem v zadní kapse kalhot nebo sukně si nikdy nesedejte na židli ani jiná místa, protože by mohlo dojít k poruše nebo poškození fotoaparátu.

### Provozní teploty

- Fotoaparát je určen k použití za teplot mezi 0°C a 40°C. Nedoporučuje se fotografovat na extrémně studených nebo teplých místech mimo tento rozsah teplot.

### Sražená vlhkost

- Přinesete-li fotoaparát z chladného prostředí na teplé místo, může uvnitř nebo vně fotoaparátu kondenzovat vlhkost. Tato sražená vlhkost může způsobit poruchu funkčnosti fotoaparátu.

- Dojde-li ke kondenzaci vlhkosti, vypněte fotoaparát a počkejte zhruba hodinu, aby se vlhkost odpařila. Pokud se pokusíte fotografovat s vlhkostí sraženou v objektivu, nebudete mít ostré snímky.

### Funkce zabudované do fotoaparátu

- Tato příručka popisuje funkce zařízení kompatibilních nebo nekompatibilních se zařízeními GPS, TransferJet, 1080 60i a 1080 50i.
  Pokud chcete zjistit, zda váš fotoaparát podporuje funkci GPS, podívejte se na název modelu fotoaparátu.
  Zařízení kompatibilní s GPS: DSC-HX9V
  Zařízení nekompatibilní s GPS: DSC-HX9
  Pokud chcete zjistit, zda váš fotoaparát funkci TransferJet podporuje a zda se jedná o zařízení kompatibilní s 1080 60i nebo 1080 50i, vyhledejte následující značky na spodní části fotoaparátu.
  Zařízení kompatibilní s TransferJet: (TransferJet)
  Zařízení kompatibilní s 1080 60i: 60i
  Zařízení kompatibilní s 1080 50i: 50i

- V letadle fotoaparát vypněte po oznámeních na palubě.

- Nesledujte snímky 3D pořízené tímto fotoaparátem na monitorech kompatibilních s 3D po delší dobu.

- Při prohlížení snímků 3D pořízených tímto fotoaparátem na monitoru kompatibilním s 3D můžete pociťovat problémy, jako například bolest očí, únavu nebo nevolnost. Jako prevenci těchto příznaků doporučujeme pravidelné přestávky.
  Délku a frekvenci těchto přestávek si však musíte určit sami, protože jejich potřeba je individuální. Pokud pocítíte některý z těchto nepříjemných příznaků, přestaňte si snímky 3D prohlížet, dokud se nebudete cítit lépe, a pokud to bude nutné, obraťte se na lékaře. Další informace naleznete také v návodu k použití dodaném se zařízením, které jste připojili, nebo s aplikací, kterou používáte. Mějte také na vědomí, že dětský zrak se ještě vyvíjí (zejména u dětí mladších 6 let). Předtím, než necháte svoje dítě sledovat snímky 3D, se poraďte s dětským nebo očním lékařem a ujistěte se, že se řídí výše uvedenými opatřeními pro sledování těchto snímků.

### Co je 1080 60p/50p?

- Na rozdíl od běžně používaných standardních nahrávacích režimů, které nahrávají pomocí metody prokládání, tento fotoaparát používá progresívní metodu. Tím se zvyšuje rozlišení a poskytuje hladší a realističtější obraz.

### Kompatibilita obrazových dat

- Fotoaparát splňuje univerzální zásady standardů DCF (Design rule for Camera File system) zavedené společností JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

- Sony nezaručuje, že fotoaparát bude přehrávat snímky zaznamenané nebo upravené jiným zařízením nebo že jiná zařízení budou přehrávat snímky pořízené tímto fotoaparátem.

### Poznámky pro přehrávání videa na jiných zařízeních

- Tento fotoaparát používá MPEG-4 AVC/H.264 High Profile pro nahrávky formátu AVCHD. Videa nahraná tímto fotoaparátem ve formátu AVCHD nelze přehrávat na následujících zařízeních.

- Další zařízení kompatibilní s formátem AVCHD, který nepodporuje High Profile

- Zařízení nekompatibilní s formátem AVCHD

Tento fotoaparát také používá MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile pro nahrávání ve formátu MP4. Z tohoto důvodu nelze přehrávat videa nahraná tímto fotoaparátem ve formátu MP4 na zařízeních, která nepodporují MPEG-4 AVC/H.264.

- Disk se snímky v kvalitě vysokého rozlišení (HD) lze přehrávat pouze na zařízeních určených pro přehrávání formátu AVCHD. Přehrávač nebo rekordér DVD nemůže přehrávat disk nahraný v kvalitě vysokého rozlišení obrazu (HD), protože není kompatibilní s formátem AVCHD. Kromě toho, když vložíte disk ve vysoké kvalitě obrazu (HD) nahraný ve formátu AVCHD do přehrávače nebo rekordéru DVD, možná jej nepůjde vytáhnout.

### Poznámky k LCD displeji a objektivu

- LCD displej je vyroben za použití extrémně přesné technologie, takže více než 99,99% pixelů je funkčních k efektivnímu použití. Přesto se na LCD displeji mohou objevovat nepatrné černé a/nebo jasné tečky (bílé, červené, modré nebo zelené). Tyto tečky vznikají běžně ve výrobě a nijak neovlivňují nahrávání.

- Dlouhodobé vystavení LCD displeje nebo objektivu přímému slunečnímu záření může způsobit poruchy. Dbejte opatrnosti při ukládání fotoaparátu v blízkosti okna nebo venku.

- Na LCD displej nepůsobte žádným tlakem. Mohlo by dojít k nesprávnému zobrazení barev a jeho poruše.

- Ve studeném prostředí mohou obrázky na LCD displeji zanechávat svoji opožděnou stopu. Nejedná se o závadu.

- Buďte opatrní, aby vysunovací objektiv do ničeho nenarazil a nemanipulujte s ním silou.

### Poznámky k blesku

- Při použití blesku se blesk vysune automaticky.

- Blesk se může automaticky zasunout. [Detaily]

- Nezakrývejte blesk prsty.

- Nedržte fotoaparát za blesk a nepracujte s ním velkou silou.

- Pokud se do otevřeného blesku dostane voda, prach nebo písek, může dojít k poruše.

Zpět nahoru