Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Verwendung der MENU-Posten (Aufnahme) > MENU-Posten (Aufnahme) > Weißabgleich-Änderung

## Weißabgleich-Änderung

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, den gewählten Weißabgleich als Basiswert zu verwenden und den eingestellten Korrekturwert anzuwenden, um die Farbe zu ändern und ein Bild aufzunehmen.

1. MENU (Weißabgleich-Änderung) gewünschter Modus

- Stellen Sie den Korrekturwert bei erstmaliger Benutzung auf [Änderungsbetrag-Einstellung] ein.

| (Aus) | [Weißabgleich-Änderung] wird nicht verwendet.
| (Ein) | [Weißabgleich-Änderung] wird verwendet.
| (Änderungsbetrag-Einstellung) | Stellt den Korrekturwert ein. Wenn Sie einen Korrekturwert einstellen, wird [Weißabgleich-Änderung] automatisch auf [Ein] gesetzt.

### Einstellen des Korrekturwerts der Weißabgleichverschiebung

1. MENU (Weißabgleich-Änderung) [Änderungsbetrag-Einstellung]

Stellen Sie den Korrekturwert mit /// am Steuerrad ein.

Steuerrad | Aktion
/ | Mit G (Grün) und M (Magenta) können Feineinstellungen wie mit einem Farbkorrekturfilter (CC-Filter) erzielt werden.
/ | Mit B (Blau) und A (Amber = Gelb) sind Feineinstellungen der Farbtemperatur möglich.

- Wenn Sie [Weißabgleich-Änderung] für den vorher eingestellten Korrekturwert auf [Ein] einstellen, kann der Wert aufgerufen werden.

Hinweise

- Mit [Ein-Tasten-Einst.] erhält man die Einstellung [Aus].

- Je nach dem gewählten Aufnahmemodus können manche MENU-Posten eventuell nicht eingestellt werden. Für Einzelheiten siehe „MENU-Posten, die bei manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind“. [Details]

Zurück nach oben