Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Ändern von Einstellungen > Aufnahme-Einstellungen > Digitalzoom

## Digitalzoom

Gesamte Zoomskala bei Verwendung von Smart-Zoom (einschließlich des optischen 16×-Zooms)
Dient zur Wahl des Digitalzoommodus. Die Kamera vergrößert das Bild mit dem optischen Zoom (bis zu 16×). Bei Überschreitung der Zoomskala verwendet die Kamera entweder Smart Zoom (Intelligenter Zoom) oder Präzisions-Digitalzoom.

1. Stellen Sie die Kamera auf den Aufnahmemodus ein.

1. MENU (Einstellungen) (Aufnahme-Einstellungen) [Digitalzoom] gewünschter Modus

| Smart () | Das Bild wird je nach der Bildgröße (Smart-Zoom) innerhalb des Bereichs, in dem keine Verzerrungen auftreten, digital vergrößert.
| Präzision () | Alle Bildgrößen werden um den Gasamtzoomfaktor von etwa 64×, einschließlich des optischen Zooms von 16×, vergrößert. Beachten Sie jedoch, dass sich die Bildqualität verschlechtert, wenn der optische Zoomfaktor überschritten wird (Präzisions-Digitalzoom).
| Aus | Der Digitalzoom wird nicht verwendet.

Hinweise

- In den folgenden Situationen ist die Digitalzoom-Funktion unwirksam:

- Im Modus „Intelligentes Schwenkpanorama“

- Wenn die Lächelauslöserfunktion aktiviert ist.

- Bei Einstellung von [Selbstauslöser] auf [Selbstporträt: Eine Person] oder [Selbstporträt: 2 Personen].

- Der Smart-Zoom ist nicht verfügbar, wenn die Bildgröße auf [16M] oder [16:9(12M)] eingestellt wird.

- Smart Zoom ist bei Filmaufnahmen nicht verfügbar.

- Bei Verwendung des Digitalzooms ist die Gesichtserkennungsfunktion unwirksam.

### Gesamte Zoomskala bei Verwendung von Smart-Zoom (einschließlich des optischen 16×-Zooms)

Das unterstützte Zoomverhältnis hängt von der Bildgröße ab.

Größe | Gesamtzoomfaktor
10M | ca. 20×
5M | ca. 28×
VGA | ca. 115×
16:9(2M) | ca. 38×

Zurück nach oben