Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Aufnahme > Aufnahme von Panoramabildern > Intelligentes Schwenkpanorama

## Intelligentes Schwenkpanorama

Ermöglicht die Erzeugung eines Panoramabilds aus Montagebildern. Die Kamera erkennt auch automatisch die Gesichter von Personen oder bewegte Motive.

1. Stellen Sie den Moduswahlknopf auf (iSchwenk-Panorama), und drücken Sie dann die Taste ON/OFF (Ein/Aus).

1. Auswählen der Aufnahmerichtung mit /// am Steuerrad.

Schwenk der Kamera von unten nach oben
Schwenk der Kamera von oben nach unten
Schwenk der Kamera von links nach rechts
Schwenk der Kamera von rechts nach links

1. Richten Sie die Kamera auf das Ende des aufzunehmenden Motivs aus, und drücken Sie den Auslöser ganz durch.

- Ein schwarzer, durchscheinender Teil (A) erscheint vor der Aufnahme. Dieser Teil wird nicht aufgenommen.

1. Schwenken Sie die Kamera zur Endposition der Führung (B), indem Sie der Anzeige auf dem LCD-Monitor folgen.

Aufnehmen eines hochauflösenden Panoramabilds
Wenn Sie [Panoramabildgröße] auf [Hohe Auflösung] einstellen, können Sie ein Panoramabild im 43-Megapixel-Format (10480×4096) aufnehmen.
1 Halten Sie die Kamera senkrecht.
2 Wählen Sie die Aufnahmerichtung mit dem Steuerrad aus.
3 Schwenken Sie die Kamera zum Aufnehmen.
Tipps für Aufnahme von Panoramabildern
Schwenken Sie die Kamera in einem Bogen mit konstanter Geschwindigkeit in der auf dem LCD-Monitor angegebenen Richtung. Ruhende Motive eignen sich besser für Panoramaaufnahmen als bewegte Motive.
Möglichst kurzer Radius.
Vertikale Richtung
Horizontale Richtung

- Drücken Sie den Auslöser zunächst halb nieder, so dass Fokus, Belichtung und Weißabgleich gespeichert werden. Drücken Sie dann den Auslöser ganz durch, und schwenken oder neigen Sie die Kamera.

- Ist ein Abschnitt mit stark unterschiedlichen Formen oder Landschaften an einem Bildschirmrand konzentriert, kann die Bildkomposition misslingen. Stellen Sie in einem solchen Fall die Bildkomposition so ein, dass sich der Abschnitt in Bildmitte befindet, bevor Sie erneut aufnehmen.

Hinweise

- Falls Sie die Kamera nicht innerhalb der gegebenen Zeit über das gesamte Motiv schwenken können, erscheint eine Grauzone im Montagebild. Falls dies eintritt, schwenken Sie die Kamera schneller, um ein vollständiges Panoramabild aufzunehmen.

- Da mehrere Bilder zusammengesetzt werden, entstehen Schnitte an den Nahtstellen.

- Unter schwachen Beleuchtungsverhältnissen besteht die Gefahr, dass Panoramabilder unscharf werden oder die Aufnahme misslingt.

- Unter flimmernden Lichtquellen, wie z. B. Leuchtstofflampenlicht, ist die Helligkeit oder Farbe des kombinierten Bilds nicht immer gleichmäßig.

- Wenn der gesamte Schwenkbereich der Panoramaaufnahme und der AE/AF-Einschlagwinkel starke Unterschiede in Helligkeit, Farbe und Fokus aufweisen, entsteht keine erfolgreiche Aufnahme. Falls dies eintritt, ändern Sie den AE/AF-Einschlagwinkel, und wiederholen Sie die Aufnahme.

- Schwenkpanorama eignet sich nicht für die folgenden Situationen:

- Motive sind zu nah an der Kamera

- Bilder mit geringem Kontrast, wie z. B. Himmel, Sandstrand oder Rasen

- Bilder mit ständig wechselndem Inhalt, wie z. B. Wellen oder Wasserfälle

- In den folgenden Situationen können keine Panoramabilder erzeugt werden:

- Sie schwenken die Kamera zu schnell oder zu langsam.

- Die Kamera wackelt zu stark.

- Je nach dem gewählten Aufnahmemodus können manche Funktionen oder MENU-Posten eventuell nicht eingestellt werden. Für Einzelheiten siehe „Funktionen, die bei manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind“ [Details] und „MENU-Posten, die bei manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind“. [Details]

Verwandtes Thema
Rollen der Anzeige von Panoramabildern
Standbildgröße/Panoramabildgröße
Zurück nach oben