Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Χρήση στοιχείων MENU (Λήψη) > Στοιχεία MENU (Λήψη) > Πληροφορίες θέσης (DSC-HX9V μόνο)

## Πληροφορίες θέσης (DSC-HX9V μόνο)

Η κατάσταση τριγωνισμού GPS μπορεί να ελεγχθεί. Ρυθμίστε την κάμερα για εκτέλεση τριγωνισμού όταν εμφανίζονται οι πληροφορίες θέσης.

1. MENU (Πληροφορίες θέσης) στον τροχό ελέγχου

Οι πληροφορίες θέσης εμφανίζονται στην κάμερά σας.
Ενδείξεις GPS
Η ένδειξη (A) αλλάζει σύμφωνα με την ισχύ της λήψης του σήματος GPS όταν είναι ενεργοποιημένο το GPS.

Ενδείξεις GPS | Κατάσταση τριγωνισμού | Κατάσταση λήψης GPS
Χωρίς ένδειξη | Ανενεργό | Το [Ρύθμιση GPS] είναι ρυθμισμένο σε [Όχι] ή προέκυψε σφάλμα.
| Δύσκολη | Η κάμερά σας δεν μπορεί να εντοπίσει σήμα GPS. Συνεπώς, δεν μπορεί να κάνει λήψη των πληροφοριών τοποθεσίας. Χρησιμοποιήστε την κάμερά σας σε ανοικτό χώρο.
| Αναζήτηση | Γίνεται αναζήτηση για δορυφόρους GPS. Μπορεί να χρειαστούν λίγα λεπτά για να ξεκινήσει ο τριγωνισμός.
| Γίνεται τριγωνισμός | Η κάμερά σας λαμβάνει σήμα GPS και μπορεί να κάνει λήψη πληροφοριών τοποθεσίας. Κατά τον τριγωνισμό, εμφανίζονται το γεωγραφικό πλάτος και μήκος (B).

Ενδείξεις δορυφόρου και τριγωνισμού
Μπορείτε να δείτε τη θέση του δορυφόρου στην οθόνη πληροφοριών θέσης (C). Η κατάσταση λήψης πληροφοριών δορυφόρου εμφανίζεται στην ένδειξη τριγωνισμού (D). Η ένδειξη τριγωνισμού γίνεται πράσινη όταν ολοκληρωθεί με επιτυχία ο τριγωνισμός.
Παρατηρήσεις

- Ακόμη κι όταν η κάμερα αποκτά πληροφορίες από δορυφόρους, ο τριγωνισμός μπορεί να καθυστερήσει ή να αποτύχει, ανάλογα με την ώρα ή τόπο.

- Μην καλύπτετε τον αισθητήρα GPS με το δάχτυλό σας κατά την αναζήτηση δορυφόρων GPS ή όταν γίνεται τριγωνισμός. Κάτι τέτοιο μειώνει την ευαισθησία του αισθητήρα GPS και ο τριγωνισμός μπορεί να αποτύχει.

Σχετικό θέμα
Ρύθμιση GPS (DSC-HX9V μόνο)
GPS (DSC-HX9V μόνο)
Πίσω στην κορυφή