Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Λήψη > Χρήση των λειτουργιών λήψης > Φλας

## Φλας

1. Πατήστε (Φλας) στον τροχό ελέγχου.

1. Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία με τον τροχό ελέγχου.

| (Αυτόματα) | Το φλας ενεργοποιείται αυτόματα σε σκοτεινά μέρη ή όταν υπάρχει οπίσθιος φωτισμός.
| (Ναι) | Το φλας πάντα λειτουργεί.
| (Αργός συγχρονισμός) | Το φλας πάντα λειτουργεί. Η ταχύτητα του κλείστρου είναι αργή σε σκοτεινά μέρη για ευκρινή φωτογράφηση του φόντου που είναι εκτός της φωτεινής δέσμης του φλας.
| (Όχι) | Το φλας δεν λειτουργεί.

Όταν εμφανίζονται "λευκά, κυκλικά στίγματα" σε φωτογραφίες με φλας
Αυτό προκαλείται από σωματίδια (σκόνη, γύρη, κτλ.) που αιωρούνται κοντά στο φακό. Όταν τονίζονται από το φλας της κάμερας, εμφανίζονται ως λευκά, κυκλικά στίγματα.
Πώς μπορούν να μειωθούν τα "λευκά, κυκλικά στίγματα";

- Φωτίστε το δωμάτιο και τραβήξτε το θέμα χωρίς φλας.

- Επιλέξτε λειτουργία (Μείωση θολώματος κίνησης) ή (Υψηλή ευαισθησία) στην επιλογή σκηνικού. (Το [Όχι] επιλέγεται αυτόματα.)

Παρατηρήσεις

- Όταν χρησιμοποιείται το φλας, το φλας πετάγεται επάνω αυτόματα.

- Το φλας μαζεύεται αυτόματα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Κατά την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ισχύος.

- Όταν η κάμερα μεταβεί σε λειτουργία αναπαραγωγής ή λειτουργία USB.

- Όταν το καντράν λειτουργιών είναι ρυθμισμένο σε [i-Ημικυκλικό Πανόραμα] ή [Λειτουργία ταινίας].

- Όταν πατηθεί το κουμπί MOVIE.

- Το φλας μπορεί να μαζευτεί χειροκίνητα.

- Το φλας ανάβει στροβοσκοπικά δύο φορές. Το πρώτο άναμμα του φλας προσαρμόζει την ποσότητα του φωτός.

- Καθώς το φλας φορτίζει, εμφανίζεται η ένδειξη .

- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φλας κατά τη διάρκεια λήψης σε λειτουργία ριπής.

- Μπορεί να μην είστε σε θέση να ρυθμίσετε κάποιες λειτουργίες ή στοιχεία MENU ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία ΕΓΓ. Για λεπτομέρειες, δείτε "Λειτουργίες που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ" [Πληροφ.] και "Στοιχεία MENU που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ". [Πληροφ.]

Πίσω στην κορυφή