Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Χρήση στοιχείων MENU (Λήψη) > Στοιχεία MENU (Λήψη) > ISO

## ISO

Προσαρμόζει την ευαισθησία φωτεινότητας όταν η κάμερα είναι ρυθμισμένη σε Λήψη με χειροκίνητη έκθεση, Αυτόματο πρόγραμμα ή (Προηγμένη λήψη αθλητικών) στην Επιλογή σκηνικού. Ρυθμίζει την ευαισθησία με τον τροχό ελέγχου σε λειτουργία λήψης με χειροκίνητη έκθεση.

1. MENU (ISO) επιθυμητή λειτουργία

| (Αυτόματα) | Ρυθμίζει την ευαισθησία ISO αυτόματα.
| ///// | Μπορείτε να μειώσετε το θόλωμα των εικόνων σε σκοτεινούς χώρους ή όταν φωτογραφίζετε κινούμενα θέματα αν αυξήσετε την ευαισθησία ISO (επιλέξτε μεγαλύτερο αριθμό).

Προσαρμογή ευαισθησίας ISO (Συνιστώμενος δείκτης έκθεσης)
Η ευαισθησία ISO είναι μια διαβάθμιση ταχύτητας για τα μέσα εγγραφής που ενσωματώνει έναν αισθητήρα εικόνας που λαμβάνει φως. Ακόμη κι όταν η έκθεση είναι η ίδια, οι εικόνες διαφέρουν ανάλογα με την ευαισθησία ISO.
Υψηλή ευαισθησία ISO
Εγγράφει μια φωτεινή εικόνα ακόμα και σε σκοτεινούς χώρους ενώ αυξάνει την ταχύτητα κλείστρου για να μειωθεί η θολότητα.
Παρόλα αυτά, η εικόνα τείνει να βγαίνει συγκεχυμένη.
Χαμηλή ευαισθησία ISO
Εγγράφει μια πιο εξομαλυμένη εικόνα.
Παρόλα αυτά, όταν η έκθεση δεν είναι αρκετή, η εικόνα μπορεί να βγει πιο σκοτεινή.
Συμβουλές για να αποφεύγετε θολές εικόνες
Παρότι η κάμερα είναι σταθερή, το θέμα κινείται κατά την έκθεση και η λήψη είναι θολή όταν πατάτε το κουμπί του κλείστρου. Το κούνημα κάμερας μειώνεται αυτόματα, αλλά η λειτουργία δεν μειώνει αποτελεσματικά τη θολότητα του θέματος. Η θολότητα του θέματος προκύπτει συχνά σε καταστάσεις χαμηλού φωτισμού ή αργής ταχύτητας του κλείστρου.
Σε αυτή την περίπτωση, τραβήξτε τις φωτογραφίες έχοντας υπόψη τις παρακάτω συμβουλές.

- Επιλέξτε υψηλότερη ευαισθησία ISO για να γίνει η ταχύτητα του κλείστρου πιο γρήγορη.

- Επιλέξτε λειτουργία (Υψηλή ευαισθησία) στην επιλογή σκηνικού.

Παρατηρήσεις

- Δεν είναι δυνατό να επιλέξετε [Αυτόματα] όταν η κάμερα είναι ρυθμισμένη σε λήψη με χειροκίνητη έκθεση. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι [ISO 100].

- Τα [ISO Auto], [ISO 100] – [ISO 800] είναι διαθέσιμα σε λειτουργία λήψης ριπής ή λειτουργία λήψης με οριοθέτηση.

- Μπορεί να μην είστε σε θέση να ρυθμίσετε κάποια στοιχεία MENU ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία ΕΓΓ. Για λεπτομέρειες, βλ. "Στοιχεία MENU που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ". [Πληροφ.]

Πίσω στην κορυφή