Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Visionado > Borrado de imágenes > Botón Eliminar

## Botón Eliminar

Le permite seleccionar imágenes que no quiere para borrarlas.
También puede eliminar imágenes desde el botón MENU. [Detalles]

1. Pulse el botón (Reproducción) para cambiar al modo de reproducción.

1. Botón / (Eliminar) modo deseado del anillo de control

Todas imágs de esta fecha Todo En Esta Carpeta Todos archivos ver AVCHD | Elimina todas las imágenes del rango de fecha o carpeta seleccionado, o todas las películas en [Ver AVCHD]. Pulse [OK] después del paso 2.
Múltiples imágenes | Le permite seleccionar y eliminar múltiples imágenes. Haga lo siguiente después del paso 2. Seleccione una imagen, después pulse . Se pone la marca en la imagen seleccionada. Repita los pasos de arriba hasta que no haya más imágenes para borrar. Seleccione una imagen con marca otra vez para quitar la marca . MENU [OK]
Esta ima | Elimina la imagen visualizada actualmente.
Todas imágs este grupo ráf. | Elimina todas las imágenes del grupo de ráfaga seleccionado a la vez. Pulse [OK] después del paso 2.
Todo menos esta imagen | Elimina todas las imágenes de un grupo de ráfaga excepto la imagen seleccionada en modo Visualiza grupo de ráfaga. Pulse [OK] después del paso 2.
Cancelar | Cancela la eliminación.

Puede cambiar entre los modos índice y una sola imagen cuando selecciona imágenes
Gire la palanca W/T (zoom) hacia el lado T () en modo índice para volver al modo de una sola imagen, y gire la palanca hacia el lado W () en modo de una sola imagen para volver al modo índice.

- También puede cambiar entre los modos índice y una sola imagen en [Proteger], [Enviar por TransferJet] o [Impresión (DPOF)].

Notas

- En Modo fácil, puede seleccionar entre [1 imagen] o [Todas] para eliminar una imagen.

- Cuando se utiliza la memoria interna para grabar imágenes, [Modo visualización] se ajusta a [Ver carpetas].

- Las películas en [Ver AVCHD] son películas grabadas con [Formato de película] ajustado a [AVCHD 60i/60p] (para dispositivos compatibles con 1080 60i) o [AVCHD 50i/50p] (para dispositivos compatibles con 1080 50i).

Tema relacionado
Borrar
Volver al principio