Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Toma de imagen > Ajuste del modo de toma de imagen fija > Automático superior

## Automático superior

La cámara combina el reconocimiento de escena y la tecnología de imagen de alta calidad para tomar las imágenes automáticamente con los ajustes óptimos.

1. Ajuste el dial de modo a (Automático superior).

1. Tome la imagen con el botón del disparador.

La cámara toma imágenes de ráfaga cuando es necesario y solapa las múltiples imágenes. Solapando las imágenes, la cámara graba una imagen con menos desenfoque y ruidos del motivo.
¿Cuál es la diferencia entre el modo Automático superior y el modo Automático inteligente?
En modo Automático superior, la cámara toma imágenes con ráfaga basándose en la escena reconocida, después crea una imagen compuesta de las imágenes de ráfaga (Toma superpuesta).
La cámara corrige automáticamente la luz de fondo y reduce el ruido de imagen superponiendo imágenes, por lo que resulta en una imagen de mayor calidad que en el modo Automático inteligente.
: Reconocimiento de escena
Crepúsculo
Retrato crepúsculo
Contraluz
Retrato Contraluz
Paisaje
Macro
Retrato
Infante
Luz puntual
Poca luz
Trípode
Movimiento
: Proceso de superposición
Crepúsculo manual
Anti movimiento
Corrección contraluz HDR

- La cámara selecciona automáticamente un modo de superposición basándose en la escena reconocida, y aparece (superposición) en la pantalla LCD.

Notas

- Cuando la cámara superpone las imágenes, tarda más tiempo en grabar una imagen.

- En condiciones de poca luz tales como en escenas nocturnas, ajuste [Flash] a [Desactivar] para lograr el efecto óptimo de las imágenes solapadas.

- El efecto de ruido de imagen reducido es menos eficaz en las siguientes situaciones:

- Los motivos están moviéndose

- Los motivos están muy cerca de la cámara

- Imágenes con muy poco contraste, tal como el cielo, playa arenosa, o césped

- Imágenes con cambios constantes, tal como olas o cascadas

- Es posible que no pueda ajustar algunas funciones o elementos de MENU dependiendo del modo de Grabación seleccionado. Para más detalles, consulte “Funciones no disponibles en algunos modos de Grabación” [Detalles] y “Elementos de MENU no disponibles en algunos modos de Grabación”. [Detalles]

Tema relacionado
Reconocimiento de escena
Volver al principio