Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Solución de problemas > Solución de problemas > GPS (DSC-HX9V solamente)

## GPS (DSC-HX9V solamente)

La cámara no está recibiendo una señal GPS.

- Ajuste [Ajuste GPS] en [Activar]. [Detalles]

- Es posible que su cámara no pueda recibir señales de radio de los satélites GPS debido a obstrucciones.

- Para triangular la información de ubicación correctamente, lleve la cámara a un área abierta, y encienda la cámara otra vez.

Error excesivo en información de ubicación.

- El margen de error puede ser de hasta varios cientos de metros dependiendo de los edificios circundantes, señales GPS débiles, etc.

Lleva tiempo triangular aunque se toma [Datos de GPS assist].

- [Config.fecha y hora] no está ajustado, o la hora ajustada varía ampliamente. Ajuste la fecha y la hora correctamente. [Detalles]

- El plazo de validez de los datos de GPS assist ha expirado. Actualice los datos de GPS assist. [Detalles]

- Como las posiciones de los satélites GPS varían constantemente, es posible que lleve más tiempo determinar la ubicación o que el receptor no pueda determinar la ubicación en absoluto, dependiendo de la ubicación y la hora en las que utilice la cámara.

- “GPS” es un sistema para determinar la ubicación geográfica triangulando las señales de radio de los satélites GPS. Evite utilizar la cámara en lugares donde las señales de radio sean bloqueadas o reflejadas, tal como en un lugar sombrío rodeado de edificios o árboles, etc. Utilice la cámara en entornos de cielo abierto.

La información de ubicación o dirección no se ha grabado.

- La dirección de toma de imagen no se graba cuando se toman películas.

- Utilice “PMB” para importar películas con información de ubicación GPS a su ordenador.

Error excesivo en información de brújula

- No ponga la cámara cerca de una fuente magnética, o un metal.

Volver al principio