Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Solución de problemas > Solución de problemas > Toma de imágenes fijas/películas

## Toma de imágenes fijas/películas

Resulta imposible grabar imágenes.

- Si las imágenes se graban en la memoria interna aun cuando hay insertada una tarjeta de memoria en la cámara, asegúrese de que la tarjeta de memoria está completamente insertada en la cámara.

- Compruebe la capacidad libre de la memoria interna o de la tarjeta de memoria. Si está llena, realice uno de lo siguiente:

- Borre imágenes no necesarias. [Detalles] [Detalles]

- Cambie la tarjeta de memoria.

- No es posible grabar imágenes mientras se carga el flash.

- Cuando grabe películas, se recomienda que utilice las tarjetas de memoria siguientes:

- Soporte “Memory Stick PRO Duo” (Mark2), soporte “Memory Stick PRO-HG Duo”

- Tarjeta de memoria SD, tarjeta de memoria SDHC o tarjeta de memoria SDXC (Clase 4 o más rápida)

- Ajuste [Modo demostración] a [Desactivar]. [Detalles]

La función Captador de sonrisas no responde.

- Si no se detecta una cara sonriente, no se tomará imagen. [Detalles]

- Ajuste [Modo demostración] a [Desactivar].[Detalles]

La función de toma estable no responde.

- Es posible que la función de toma estable no funcione debidamente cuando se tomen escenas nocturnas.

- Tome la imagen después de pulsar el botón del disparador hasta la mitad.

La grabación lleva largo tiempo.

- Cuando la velocidad de obturación se vuelva más lenta de cierta velocidad, por ejemplo, cuando tome imágenes en lugares oscuros, la cámara reducirá automáticamente el ruido de imagen. Esta función se denomina obturación lenta con reducción de ruido (NR) y el tiempo de toma lleva más tiempo.

La imagen está desenfocada.

- El motivo está muy cerca. Cuando vaya a hacer la toma, asegúrese de situar el objetivo más lejos del motivo que la distancia de toma de imagen mínima (aproximadamente 5 cm (W)/1 m 20 cm (T) desde el objetivo).

- Está seleccionado el modo (Crepúsculo), (Paisaje), (Fuegos artificiales) o (Toma deportiva avanzada) en Selección escena cuando toma imágenes fijas.

El zoom no funciona.

- El zoom óptico no se puede utilizar cuando:

- Toma en modo Barrido panorámico inteligente

- Toma en modo Barrido panorámico 3D

- Toma en modo Barrido múltiples ángulos

- No se puede utilizar el zoom inteligente dependiendo del tamaño de imagen. [Detalles]

- El zoom digital no se puede utilizar cuando:

- Toma en modo Automático superior

- Toma en modo Desenfoque de fondo

- Toma imágenes fijas 3D

- Está seleccionado el modo (Corrección contraluz HDR) o (Toma deportiva avanzada) en Selección escena.

- Está funcionando el Captador de sonrisas.

- [Contador automát.] está ajustado a [Autorretrato Una persona] o [Autorretrato Dos personas].

Resulta imposible seleccionar la función Detección de cara.

- La Detección de cara solamente se puede seleccionar cuando el modo de enfoque está ajustado a [Multi AF] y el modo de medición está ajustado a [Multi].

El flash no funciona.

- No es posible utilizar el flash cuando:

- Toma en modo Desenfoque de fondo

- Está seleccionado el modo Ráfaga. [Detalles]

- Está seleccionado el modo (Anti movimiento), modo (Crepúsculo), modo (Crepúsculo manual), modo (Alta sensibilidad), modo (Fuegos artificiales) o (Toma deportiva avanzada) en Selección escena.

- Toma en modo Barrido panorámico

- Toma en modo 3D

- Toma en modo película

- Ajuste el flash a [Activar] cuando la cámara esté ajustada al modo Toma con exposición manual o Selección escena esté ajustado al modo (Paisaje), (Corrección contraluz HDR), (Gourmet), (Mascota), (Playa) o (Nieve). [Detalles]

Aparecen puntos circulares blancos borrosos en las imágenes tomadas con flash.

- Las partículas suspendidas en el aire (polvo, polen, etc.) reflejaron la luz del flash y aparecieron en la imagen. Esto no es un fallo de funcionamiento. [Detalles]

La función de primeros planos (Macro) no responde.

- La cámara ajusta el enfoque automáticamente. Mantenga pulsado el botón del disparador en la mitad. Es posible que el ajuste del enfoque lleve algún tiempo cuando tome un motivo cercano.

- Está seleccionado el modo (Paisaje), (Crepúsculo), (Fuegos artificiales) o (Toma deportiva avanzada) en Selección escena.

La fecha y la hora no se visualizan en la pantalla LCD.

- La fecha y la hora no se visualizan durante la toma. Solamente se visualizan durante la reproducción.

El valor F y la velocidad de obturación parpadean cuando mantiene pulsado el botón del disparador en la mitad.

- La exposición es incorrecta. Corrija la exposición. [Detalles]

Los colores de la imagen no son correctos.

- Ajuste el Balance Blanco [Detalles] o el Desplazam. balance blancos [Detalles].

Aparece alteración en la imagen cuando ve la pantalla en un lugar oscuro.

- La cámara está intentando aumentar la visibilidad de la pantalla abrillantando temporalmente la imagen en condiciones de poca iluminación. No hay efecto en la imagen grabada.

Puede ver una sombra oscura en la imagen.

- Dependiendo del brillo del motivo, es posible que pueda ver una sombra oscura cuando cambie la abertura. Esto no es un fallo de funcionamiento.

Los ojos del motivo aparecen rojos.

- Ajuste [Reduc. ojos rojos] a [Auto] o [Activar]. [Detalles]

- Tome el motivo a una distancia más cercana que la del alcance del flash utilizando el flash.

- Ilumine la habitación y tome el motivo.

- Retoque la imagen utilizando [Retocar] [Corrección ojos rojos] en el menú de visualización [Detalles], o corrija utilizando “PMB”.

Aparecen puntos y permanecen en la pantalla.

- Esto no es un fallo de funcionamiento. Esos puntos no se graban.

Resulta imposible tomar imágenes sucesivamente.

- La memoria interna o la tarjeta de memoria está llena. Borre imágenes no necesarias. [Detalles] [Detalles]

- El nivel de la batería está bajo. Inserte una batería cargada.

Se ha tomado la misma imagen varias veces.

- Ajuste [Ajustes de ráfaga] a [Sencilla]. [Detalles]

- [Reconocimiento de escena] está ajustado a [Avanzado]. [Detalles]

Cuando cambie el brillo del motivo, se producirá un sonido de chasquido.

- Este es el sonido del filtro ND en el interior del objetivo accionándose. Esto no es un fallo de funcionamiento.

Volver al principio