Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Utilización de las funciones 3D > Funciones 3D > Nombre de archivo de la imagen 3D

## Nombre de archivo de la imagen 3D

Una imagen 3D consiste en ambos archivos JPEG y MPO.
Si importa imágenes tomadas utilizando funciones 3D a un ordenador, los datos de imagen se almacenarán en el ordenador de la forma siguiente.

| Nombre de archivo en el ordenador | Utilización
Imagen fija 3D | DSC0.JPG DSC0.MPO | Para reproducir las imágenes 3D en un televisor 3D
Barrido panorámico 3D | DSC0.JPG DSC0.MPO | Para reproducir las imágenes 3D en un televisor 3D
Barrido múltiples ángulos | DSC0.JPG DSC0.MPO | Para reproducir las imágenes 3D en un televisor 3D
DSC0.JPG DSC0.MPO | Toma una imagen que se puede reproducir como imagen estereoscópica ladeando la cámara hacia la derecha o hacia la izquierda, y una imagen que se puede reproducir en un televisor 3D.

- Si toma imágenes 3D en modo [Barrido múltiples ángulos], en el ordenador se almacenan archivos JPEG y archivos MPO para reproducir en la cámara y en un televisor 3D, respectivamente.

- Si elimina el archivo JPEG o bien el archivo MPO que comprenda una imagen 3D, es posible que esa imagen 3D no se reproduzca debidamente.

Volver al principio