Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Kuvien katseleminen televisiosta > Kuvan katselu teräväpiirto-TV:stä (HD) > Kuvan katselu HD-TV:stä käyttämällä HDMI-kaapelia (myydään erikseen)

## Kuvan katselu HD-TV:stä käyttämällä HDMI-kaapelia (myydään erikseen)

Liitä kamera teräväpiirtotelevisioon (HD), jossa on HDMI-liitin, HDMI-kaapelilla (myydään erikseen).

1. Kytke virta pois sekä kamerasta että TV:stä.

1. Liitä kameran HDMI-liitin (A) ja TV:n HDMI-liitin (B) käyttämällä HDMI-kaapelia (myydään erikseen) (C).

1. Kytke televisioon virta ja valitse oikea tulo.

1. Kytke kameraan virta painamalla (toisto) -painiketta.

Kameralla otetut kuvat tulevat näkyviin televisioon. Valitse haluamasi kuva säädinpyörällä.
PhotoTV HD
Tämä kamera on yhteensopiva PhotoTV HD -standardin kanssa.
Liittämällä Sonyn PhotoTV HD-yhteensopiva televisio HDMI-kaapelilla (myydään erikseen) voidaan valokuvia katsella hämmästyttävällä Full HD -laadulla.

- PhotoTV HD mahdollistaa hienojen rakenteiden ja värien yksityiskohtaisen ja valokuvamaisen toiston.

- Kun kamera liitetään Video A -tilan kanssa yhteensopivaan Sony-televisioon HDMI-kaapelilla, TV asetetaan automaattisesti valokuville sopivaan kuvanlaatuun. Kun TV:n asetukseksi on valittu Video, kuvanlaatu sopii videoille.

- Kun toistetaan videota [AVCHD-näkymä]-tilassa, [Katselutila]-asetukseksi kannattaa valita [AVCHD-näkymä].

- Katso lisätietoja television käyttöohjeista.

Huomautuksia

- [VGA]-kuvakoossa otettuja kuvia ei voi toistaa teräväpiirtomuodossa.

- [Piippaus]-asetuksena on [Suljin].

- Älä liitä kameraa ja liitettäviä laitteita molempiin lähtöliittimiin. Jos kamera ja TV liitetään lähtöliittimien avulla, kuvaa tai ääntä ei toisteta. Tällainen liitäntä voi myös aiheuttaa ongelmia kamerassa ja/tai liitetyissä laitteissa.

- Kamera ei välttämättä toimi oikein kaikkien HD-televisioiden kanssa. Teräväpiirtotelevisiosta ei esimerkiksi välttämättä voi katsoa videota tai kuulla ääntä.

- Käytä HDMI-kaapelia, jossa on HDMI-logo.

- Käytä kaapelia, jonka toisessa päässä on kameraan sopiva HDMI-miniliitin ja toisessa televisioon sopiva liitin.

- Tallennus voi pysähtyä automaattisesti kameran suojelemiseksi jonkin ajan kuluttua, kun kuvataan videota tilanteessa, jossa kamera ja TV on liitetty HDMI-kaapelilla (myydään erikseen).

- [AVCHD-näkymä]-tilan videot ovat videoita, joiden tallennukseen on käytetty [Videomuoto]-asetusta [AVCHD 60i/60p] (1080 60i -yhteensopivat laitteet) tai [AVCHD 50i/50p] (1080 50i -yhteensopivat laitteet).

Liittyvä aihe
3D-kuvien katselu 3D-televisiosta
Takaisin ylös