Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation avec votre ordinateur > Environnement matériel et logiciel recommandé > Environnement matériel et logiciel recommandé (Windows)

## Environnement matériel et logiciel recommandé (Windows)

L’environnement matériel et logiciel suivant est recommandé lors de l’utilisation des logiciels « PMB », « Music Transfer » et « PMB Portable », et lors de l’importation d’images via une connexion USB.

Système d’exploitation (préinstallé) | Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/Windows 7
Divers | Processeur : Intel Pentium III 800 MHz ou plus rapide (Pour la lecture/édition des films Haute Définition : Intel Core Duo 1,66 GHz ou plus rapide/Intel Core 2 Duo 1,66 GHz ou plus rapide/Intel Core 2 Duo 2,26 GHz ou plus rapide est nécessaire pour traiter des films HD FX/HD FH, et Intel Core 2 Duo 2,40 GHz ou plus rapide est nécessaire pour traiter des films HD PS) Mémoire : 512 Mo ou plus (Pour la lecture/édition des films Haute Définition : 1 Go ou plus) Disque dur : Espace disque nécessaire pour l’installation — 500 Mo environ Affichage : Résolution de l’écran : 1 024 × 768 points ou plus

*1 Les éditions 64 bits et Starter (Edition) ne sont pas prises en charge.
Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 ou ultérieure est nécessaire pour utiliser la fonction de création de disques.
*2 Starter (Edition) n’est pas pris en charge.
Remarques

- Le fonctionnement n’est pas garanti dans un environnement basé sur une mise à niveau des systèmes d’exploitation ci-dessus ou dans un environnement multiboot.

- Si vous raccordez simultanément deux périphériques USB ou plus à un même ordinateur, il se peut que certains d’entre eux, y compris l’appareil, ne fonctionnent pas, selon les types de périphériques USB que vous utilisez.

- Le raccordement de l’appareil à l’aide d’une interface USB compatible avec Hi-Speed USB (USB 2.0) permet un transfert avancé (transfert haute vitesse), l’appareil étant compatible avec Hi-Speed USB (USB 2.0).

- Lorsque votre ordinateur reprend son activité depuis un mode de veille ou de veille prolongée, il se peut que la communication entre l’appareil et votre ordinateur ne soit pas rétablie en même temps.

Haut