Korisnički priručnik za Cyber-shot
Ispis
Glavna stranica > Snimanje > Korištenje funkcija snimanja > Brzo snim. /skup ekspozicije

## Brzo snim. /skup ekspozicije

Kao način snimanja možete odabrati Jedna (pojedinačna slika), Brzo snimanje ili Skup ekspozicije.

1. Pritisnite (Postavke brzog snimanja) na kotačiću za upravljanje.

1. Kotačićem za upravljanje odaberite željeni način.

| (Jedna) | Fotoaparat snima jednu sliku.
| (Brzo snimanje) | Ako pritisnete i držite okidač fotoaparat snima do 10 kadrova u jednom mahu.
| (Skup ekspozicije) | Fotoaparat snima niz od 3 slike, svaku s različitom postavkom.

Napomene

- [Bljeskalica] je postavljena na [Isključeno].

- Kad se snima sa samookidačem, snima se niz do 10 slika, ako se odabere [Brzo snimanje] te niz od 3 slike, svaka s različitom postavkom, ako se odabere [Skup ekspozicije].

- Kad se odabere [Brzo snimanje], [Izoštravanje], [Balans bijele boje] i [EV ] podešavaju se za prvu sliku, a te se postavke koriste i za ostale slike.

- Kad baterija oslabi ili kad se unutarnja memorija ili memorijska kartica napuni, brzo snimanje će prestati.

- Prilikom snimanja u internu memoriju, veličina slike bit će podešena na [VGA].

- Možda nećete moći postaviti neke funkcije ili opcije MENU ovisno o odabranom načinu snimanja. Podrobnije informacije potražite u »Funkcijama koje nisu dostupne u nekim načinima snimanja« [Pojedinosti] i »Opcijama MENU koje nisu dostupne u nekim načinima snimanja«. [Pojedinosti]

Povezana tema
Interval brzog snimanja
Postavke skupa ekspozicije
Natrag na vrh