Korisnički priručnik za Cyber-shot
Ispis
Glavna stranica > Korištenje ikona MENU (snimanje) > Opcije MENU (snimanje) > Prepoznavanje scena

## Prepoznavanje scena

Napredni mod
Fotoaparat automatski prepoznaje uvjete snimanja i snima. Kad se prepozna pokret, ISO osjetljivost će se povećati u ovisnosti o pomaku da bi se smanjila zamućenost slike. Kad se fotoaparat postavi na način Inteligentno automatsko, možete odabrati način [Napredno] u kojem fotoaparat automatski snima dvije slike.
U Prepoznavanju scena, položaj ikone prikazane na LCD zaslonu je različit ovisno o okolnostima. Ovisi o tome prepoznaje li fotoaparat scenu ili uvjet. Ako fotoaparat prepoznaje scenu, na prvom se retku prikazuju ikone i vodiči kao što su (Portret), (Beba), (Portret u sumrak), (Sumrak), (Pozad. osvjetljen Portret), (Pozadinsko osvjetljenje), (Krajolik), (Makrosnimanje), (Reflektor) ili (Slabo svjetlo). Ako fotoaparat prepoznaje uvjet, na drugom se retku prikazuju ikone kao što su (Stativ) ili (Pokret). Fotoaparat može prepoznati scenu i uvjet, ili samo jedno.

1. Namjestite birač moda na (Inteligentno automatsko).

1. MENU (Prepoznavanje scena)

| (Autom.) | Kad fotoaparat prepozna scenu prelazi na najprikladnije postavke i snima sliku.
| (Napredno) | Kad fotoaparat prepozna scenu prelazi na najprikladnije postavke. Kad fotoaparat prepozna (Sumrak), (Portret u sumrak), (Pozadinsko osvjetljenje) ili (Pozad. osvjetljen Portret), automatski mijenja postavku i snima drugu sliku. Kad uzastopno snimite dvije slike, znak + na ikoni promijenit će boju u zelenu. Kad snimite dva kadra, odmah po snimanju prikazat će se obje slike jedna do druge. Kad je na zaslonu prikazano [Smanj. zatvar. očiju], automatski se snimaju 2 slike i automatski odabire slika s otvorenim očima. [Pojedinosti]

Napomene

- Funkcija Prepoznavanje scene ne radi kada slike snimate pomoću digitalnog zuma.

- Za bljeskalicu su dostupne opcije [Autom.] i [Isključeno].

- U ovisnosti o uvjetima, scenu možda neće biti moguće prepoznati.

- U načinu Praćenja fokusa, (Portret), (Portret u sumrak) ili (Pozad. osvjetljen Portret) nisu prepoznati.

- Ako okolina uzrokuje prijenos vibracija na fotoaparat kad se istovremeno prepoznaju uvjeti (Stativ) i (Sumrak), uvjet (Stativ) se možda neće prepoznati.

- Ponekad rezultat može biti povećanje vremena ekspozicije kad se istovremeno prepoznaju uvjet (Stativ) i (Sumrak). Pobrinite se da se fotoaparat ne pomiče tijekom snimanja.

- Kod snimanja videozapisa, način Napredno nije dostupan.

- Možda nećete moći postaviti neke opcije MENU ovisno o odabranom načinu snimanja. Podrobnije informacije potražite u »Opcije MENU koje nisu dostupne u nekim načinima snimanja«. [Pojedinosti]

### Napredni mod

U načinu [Napredno], fotoaparat snima dvije slike jednu za drugom sa sljedećim različitim postavkama kad prepozna scene (Sumrak), (Portret u sumrak), (Pozadinsko osvjetljenje) ili (Pozad. osvjetljen Portret), koje imaju tendenciju biti zamućene ili kad se istovremeno prepoznaju uvjeti (Sumrak) i (Stativ). Od dvije snimljene slike možete izabrati onu koju želite.

| Prva slika* | Druga slika
| Snimanje s polaganom sinkronizacijom | Snimanje s povećanom osjetljivošću i smanjenjem učinka potresanja
| Snimanje s polaganom sinkronizacijom uz korištenje lica na koje bljeskalica bljesne kao referentnog | Snimanje s povećanom osjetljivošću s referentnim licem i smanjenjem učinka potresanja
| Snimanje s polaganom sinkronizacijom | Snimanje s duljim vremenom ekspozicije bez povećanja osjetljivosti
| Snimanje s bljeskalicom | Snimanje s podešenim pozadinskim osvjetljenjem i kontrastom
| Snimanje s korištenjem lica na koje bljeskalica bljesne kao referentnog | Snimanje s podešenim osvjetljenjem i kontrastom referentnog lica i pozadine

* [Bljeskalica] je postavljena na [Autom.].
Što je funkcija detekcije zatvorenih očiju (anti blink)?
Kad se postavi na [Napredno], fotoaparat automatski snima dvije slike zaredom* kad prepozna (Portret) ili (Beba). Fotoaparat će odabrati, prikazati i snimiti sliku na kojoj se oči nisu automatski zatvorile. Ako su oči zatvorene na obje slike, pojavit će se poruka »Otkriven treptaj«.
* osim kad bljeskalica bljesne/kod male brzine zatvarača.
Natrag na vrh