Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Fényképezés > Fényképezőfunkciók használata > Vaku

## Vaku

1. Nyomja meg a (Vaku) gombot a vezérlőtárcsán.

1. Válassza ki a kívánt üzemmódot a vezérlőtárcsával.

| (Auto) | Gyenge vagy ellenfényben a vaku automatikusan működésbe lép.
| (Be) | A vaku mindig működik.
| (Lassú szinkron) | A vaku mindig működik. Sötét helyen a zársebesség lassú, hogy a vaku hatótávolságán kívül eső hátteret is tisztán felvegye.
| (Ki) | A vaku nem működik.

Ha a „Fehér, kör alakú foltok” felirat jelenik meg a vakuval készített fényképeken
Ezt a lencse közelében szálló részecskék (por, pollen, stb.) okozzák. A fényképezőgép vakuja kiemeli őket, melyek így fehér, kör alakú foltokként jelennek meg.
Hogyan csökkenthetők a „fehér, kör alakú foltok”?

- Világítsa meg a helyiséget, és vaku nélkül fényképezze le az alanyt.

- Válassza az (Elmosódás csökkentése) vagy a (Nagyérzékenység) üzemmódot a Színhelyválasztás képernyőn. ([Ki] automatikusan kiválasztva.)

Megjegyzések

- A vaku használatkor automatikusan kiugrik.

- A vaku automatikusan lesüllyed az alábbi helyzetekben:

- A készülék be-/kikapcsolásakor.

- Ha a fényképezőgép lejátszás üzemmódra vagy USB üzemmódra vált.

- Ha az üzemmódtárcsa [iPanorámapásztázás] vagy [Mozgókép ü. mód] állásban van.

- A MOVIE gomb megnyomásakor.

- A vaku kézzel lenyomható.

- A vaku kétszer villan. Az első villanás a fény mennyiségét állítja be.

- A vaku töltése közben a kijelzés látható.

- Sorozatkép készítése közben a vaku nem használható.

- A kiválasztott felvételi üzemmódtól függően elképzelhető, hogy bizonyos funkciók vagy MENU elemek nem választhatók. A részleteket lásd: „Bizonyos felvételi üzemmódokban nem elérhető funkciók” [Részletek] és „MENU Bizonyos felvételi üzemmódokban nem elérhető elemek”. [Részletek]

Vissza a tetejére