Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > A MENU elemek használata (Fényképezés) > MENU elemek (Fényképezés) > Fehéregyensúly váltás

## Fehéregyensúly váltás

Lehetővé teszi a kijelölt fehéregyensúly használatát alapértékként, és képek felvételekor a szín módosítását a beállított korrekciós értékkel.

1. MENU (Fehéregyensúly váltás) kívánt üzemmód

- Első használatkor állítsa be a korrekciós értéket: [Értékváltás beállítása].

| (Ki) | Nem használja a [Fehéregyensúly váltás] funkciót.
| (Be) | Használja a [Fehéregyensúly váltás] funkciót.
| (Értékváltás beállítása) | Beállítja a korrekciós értéket. Korrekciós érték beállítása esetén a [Fehéregyensúly váltás] beállítása automatikusan [Be] lesz.

### A Fehéregyensúly váltás korrekciós érték beállítása

1. MENU (Fehéregyensúly váltás) [Értékváltás beállítása]

Állítsa be a korrekciós értéket a vezérlőtárcsával: ///.

Vezérlőtárcsa | Művelet
/ | A G (green; zöld) és az M (magenta; bíborvörös) oldal irányában olyan finombeállítás végezhető, amilyen például egy színkorrekciós (CC; color correction) szűrővel.
/ | A B (blue; kék) és az A (amber; borostyánsárga) irányban a színhőmérséklet finombeállítása végezhető el.

- Ha a [Fehéregyensúly váltás] beállítást újra [Be] értékre állítja, akkor megjelenik a korábban beállított korrekciós érték.

Megjegyzések

- [Egygomb beállítás] esetén a beállítás [Ki] lesz.

- A kiválasztott felvételi üzemmódtól függően elképzelhető, hogy bizonyos MENU elemek nem választhatók. A részleteket lásd: „Bizonyos felvételi üzemmódokban nem elérhető MENU elemek”. [Részletek]

Vissza a tetejére