Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Hibaelhárítás > Hibaelhárítás > Fényképek és mozgóképek készítése

## Fényképek és mozgóképek készítése

Nem lehet képeket rögzíteni.

- Ha a készülék a képeket a belső memóriába rögzíti, pedig van a fényképezőgépben memóriakártya, akkor ellenőrizze, hogy a memóriakártya ütközésig be lett-e tolva a fényképezőgépbe.

- Ellenőrizze a belső memória vagy a memóriakártya szabad tárkapacitását. Ha megtelt, tegye a következők egyikét:

- Törölje a felesleges képeket. [Részletek] [Részletek]

- Cserélje ki a memóriakártyát.

- A vaku feltöltése közben nem készíthet felvételt.

- Mozgóképek felvételéhez az alábbi memóriakártyák használata ajánlott:

- „Memory Stick PRO Duo” (Mark2) adathordozó, „Memory Stick PRO-HG Duo” adathordozó

- SD memóriakártya, SDHC memóriakártya és SDXC memóriakártya (Class 4 vagy gyorsabb)

- Állítsa a [Bemutató] opciót [Ki] értékre. [Részletek]

A Mosolyexponálás funkció nem működik.

- Ha a fényképezőgép nem érzékel mosolygó arcot, nem készít fényképet. [Részletek]

- Állítsa a [Bemutató] opciót [Ki] értékre.[Részletek]

Az elmosódásgátló funkció nem működik.

- Éjszakai helyszínek fényképezésekor előfordulhat, hogy az elmosódást csökkentő funkció nem működik megfelelően.

- Azután fényképezzen, hogy félig lenyomta az exponáló gombot.

A felvétel hosszú ideig tart.

- Mikor a zársebesség lassabb, mint a tényleges sebesség, például mikor sötétben rögzít képeket, a fényképezőgép automatikusan csökkenti a kép zaját. Ez a funkció – a zajcsökkentés – lelassítja az exponálást, a fényképezési idő így nagyobb lesz.

A kép nem éles.

- A tárgy túl közel van. Fényképezéskor helyezze az objektívet a legkisebb felvételi távolságnál (kb. 5 cm (W) vagy 1 m 20 cm (T) az objektívtől mérve) messzebbre a tárgytól.

- A Színhelyválasztás kiválasztott üzemmódja (Szürkület), (Tájkép), (Tűzijáték) vagy (Mesterfokú sport fényképek) fényképek készítésekor.

A zoom nem működik.

- Az optikai zoom nem használható, ha:

- Fényképezés Intelligens panorámapásztázás üzemmódban

- Fényképezés 3D panorámapásztázás üzemmódban

- Fényképezés Pásztázó többszöges üzemmódban

- Egyes képméretekhez nem használható az intelligens zoom. [Részletek]

- A digitális zoom nem használható, ha:

- Fényképezés Kiváló autom. beállítás üzemmódban

- Fényképezés defókuszált háttér üzemmódban

- 3D fényképek készítése

- (HDR ellenfény-kompenzáció) vagy (Mesterfokú sport fényképek) üzemmód van kiválasztva a színhelyválasztásnál

- A Mosoly Exponálás működik.

- Az [Önkioldó] beállítása [Önarckép - Egy ember] vagy [Önarckép - Két ember].

Nem választható az Arcfelismerés funkció.

- Az Arcfelismerés csak akkor választható ki, ha a fókusz beállított üzemmódja [Több AF], és a fénymérés beállított üzemmódja [Több].

A vaku nem működik.

- A vaku nem használható, ha:

- Fényképezés defókuszált háttér üzemmódban

- Sorozatkép üzemmód van kiválasztva. [Részletek]

- (Elmosódás csökkentése) üzemmód, (Szürkület) üzemmód, (Kézben tartott Esti) üzemmód, (Nagyérzékenység) üzemmód, (Tűzijáték) vagy (Mesterfokú sport fényképek) üzemmód van kiválasztva a színhelyválasztásnál.

- Fényképezés panorámapásztázás üzemmódban

- fényképezés 3D üzemmódban

- Fényképezés mozgókép üzemmódban

- A vaku beállítását állítsa [Be] értékre, ha a fényképezőgép Kézi expozíciós felvétel üzemmódban van vagy a Színhelyválasztás beállítása (Tájkép), (HDR ellenfény-kompenzáció), (Gasztronómia), (Kisállat), (Tengerpart) vagy (Hó) üzemmód. [Részletek]

Homályos, fehér, körkörös foltok jelennek meg a vakuval készített képeken.

- A levegőben található részecskék (por, pollen, stb.) visszaverik a villanófényt, és ez jelenik meg a képen. Ez nem jelent hibás működést. [Részletek]

A közeli felvétel funkció (Makró) nem működik.

- A fényképezőgép automatikusan beállítja a fókuszt. Tartsa félig lenyomva az exponáló gombot. Közeli tárgy fényképezésekor a fókuszbeállítás időbe telhet.

- A Színhelyválasztás kiválasztott üzemmódja (Tájkép), (Szürkület), (Tűzijáték) vagy (Mesterfokú sport fényképek) fényképek készítésekor.

A dátum és az idő nem jelenik meg az LCD-képernyőn.

- Miközben felvételt készít, a dátum és az idő nem jelenik meg. Kizárólag lejátszás közben jelennek meg.

Az F érték és a zársebesség villog, amikor félig lenyomva tartja az exponálógombot.

- Az expozíció helytelen. Korrigálja az expozíciót. [Részletek]

A kép színei nem valósághűek.

- Állítsa be a fehéregyensúlyt [Részletek] vagy a fehéregyensúly váltást [Részletek].

A kép nem tiszta a kijelzőn, ha sötét helyiségben tekinti meg.

- A fényképezőgép gyenge megvilágítási körülmények között a kép ideiglenes kivilágosításával kísérli meg megnövelni a képernyő láthatóságát. Ez a felvett kép minőségét nem befolyásolja.

Egy sötét árnyék látható a képen.

- A tárgy fényerősségétől függően előfordulhat, hogy a rekesznyílás módosítása esetén egy sötét árnyék látható. Ez nem jelent hibás működést.

A fényképalany szeme pirosnak látszik a felvételen.

- Állítsa a [Vörösszem cs.] opciót [Auto] vagy [Be] értékre. [Részletek]

- Fényképezze az alanyt a vaku használatával a vaku hatótávolságának maximumánál közelebbről.

- Világítsa ki a szobát, majd fényképezze le az alanyt.

- Retusálja a képet a megtekintés menüben a [Retusál] [Vörösszem javítás] segítségével [Részletek], vagy javítsa a „PMB” segítségével.

Pontok jelennek meg a képernyőn, és továbbra is láthatóak maradnak.

- Ez nem jelent hibás működést. A pontokat a fényképezőgép nem rögzíti.

Nem lehet egymás után több felvételt készíteni.

- A belső memória vagy a memóriakártya megtelt. Törölje a felesleges képeket. [Részletek] [Részletek]

- Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. Helyezzen be feltöltött akkumulátoregységet.

A fényképezőgép ugyanazt a képet többször rögzíti.

- A [Sorozatkép beállítások]-nál válassza az [Egy] értéket. [Részletek]

- A [Jelenet felismerés] beállítása [Haladó]. [Részletek]

Ha a tárgy fényessége változik, a készülék kattanó hangot ad.

- Ez az objektívben lévő ND szűrő működésének hangja. Ez nem jelent hibás működést.

Vissza a tetejére