Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Weergeven > Beelden wissen > Wistoets

## Wistoets

U kunt ongewenste beelden selecteren om te wissen.
U kunt ook beelden wissen met de MENU-toets. [Details]

1. Druk op de (weergave-)toets om over te schakelen naar de weergavefunctie.

1. / (wis-)toets gewenste functie op het besturingswiel

Alle beelden op deze datum Alle in deze map Alle AVCHDweergave-best. | Hiermee wist u alle beelden in het geselecteerde datumbereik of de geselecteerde map, of alle bewegende beelden in [AVCHDweergave], tegelijkertijd. Druk op [OK] na stap 2.
Meerdere beelden | Hiermee kunt u meerdere beelden selecteren om te wissen. Voer de volgende handelingen uit na stap 2. Selecteer een beeld en druk daarna op . De afdrukmarkering wordt op het geselecteerde beeld geprojecteerd. Herhaal de bovenstaande stappen tot u geen beelden meer wilt wissen. Selecteer een beeld met een markering om de markering op te heffen. MENU [OK]
Dit beeld | Hiermee kunt u het huidig weergegeven beeld wissen.
Alle bldn in deze burstgroep | Hiermee wist u alle beelden in de geselecteerde burst-groep tegelijkertijd. Druk op [OK] na stap 2.
Alle behalve dit beeld | Hiermee wist u alle beelden in de geselecteerde burst-groep, behalve het geselecteerde beeld in de burst-groep-weergavefunctie. Druk op [OK] na stap 2.
Annuleren | Hiermee kunt u het wissen annuleren.

U kunt wisselen tussen de indexweergavefunctie en de enkelbeeldweergavefunctie tijdens het selecteren van beelden
Draai in de indexweergavefunctie de W/T-(zoom)knop naar de T-kant () om terug te keren naar de enkelbeeldweergavefunctie, en draai in de enkelbeeldweergavefunctie de W/T-(zoom)knop naar de W-kant () om terug te keren naar de indexweergavefunctie.

- U kunt ook wisselen tussen de indexweergavefunctie en de enkelbeeldweergavefunctie in [Beveiligen], [Verzenden via TransferJet] en [Printen (DPOF)].

Opmerkingen

- In de eenvoudig-functie kunt u [1 beeld] of [Alle bldn] selecteren om een beeld te wissen.

- Als het interne geheugen wordt gebruikt om beelden op te nemen, wordt [Weergavefunctie] ingesteld op [Mapweergave].

- Bewegende beelden in [AVCHDweergave] zijn bewegende beelden die zijn opgenomen met [Bew.-beeldformaat] ingesteld op [AVCHD 60i/60p] (voor 1080 60i-compatibele apparaten) of op [AVCHD 50i/50p] (voor 1080 50i-compatibele apparaten).

Verwant onderwerp
Wissen
Terug naar boven