Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > De MENU-onderdelen gebruiken (weergeven) > MENU-onderdelen (Weergeven) > Weergavefunctie

## Weergavefunctie

De kalender weergeven
Beelden weergeven die zijn opgenomen met een andere camera
U kunt de schermindeling van beelden selecteren.

1. Druk op de (weergave-)toets om over te schakelen naar de weergavefunctie.

1. MENU (Weergavefunctie) gewenste instelling op het besturingswiel

| (Datumweergave) | Hiermee geeft u de beelden op datum weer.
| (Mapweergave (stilstaand)) | Hiermee geeft u stilstaande beelden weer.
| (Mapweergave (MP4)) | Hiermee kunt u bewegende beelden in het MP4-formaat weergeven.
| (AVCHDweergave) | Hiermee kunt u bewegende beelden weergeven die zijn opgenomen met het opnameformaat ingesteld op [AVCHD 60i/60p] of [AVCHD 50i/50p].

Opmerking

- Als het interne geheugen wordt gebruikt om beelden op te nemen, wordt de weergavefunctie ingesteld op mapweergave.

### De kalender weergeven

1. MENU (Weergavefunctie) [Datumweergave] op het besturingswiel

1. Draai de W/T-(zoom)knop herhaaldelijk naar de W-kant () tot de kalender wordt afgebeeld.

Gebruik het besturingswiel om / te selecteren, en selecteer daarna de maand die u wilt weergeven. Selecteer de datum en druk op om de beelden die op de geselecteerde datum opgenomen zijn te bekijken in de indexweergavefunctie.

### Beelden weergeven die zijn opgenomen met een andere camera

Deze camera maakt een beelddatabasebestand aan op de geheugenkaart voor het opnemen en weergeven van de beelden. Als de camera beelden tegenkomt die niet zijn geregistreerd in het beelddatabasebestand op de geheugenkaart, wordt een registratiescherm afgebeeld met de mededeling "Niet-herkende bestanden gevonden Bestanden importeren".
Om niet-geregistreerde beelden weer te geven, registreert u deze eerst door [OK] te selecteren.

- Gebruik voor het registreren van beelden een voldoende opgeladen accu. Als een accu met weinig lading wordt gebruikt voor het registreren van beelden, kan het onmogelijk zijn om alle gegevens over te dragen of kunnen de gegevens beschadigd raken in het geval de acculading opraakt.

Terug naar boven