Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Instellingen veranderen > Opname-instellingen > Digitale zoom

## Digitale zoom

Totale zoomvergroting bij gebruik van de slimme-zoomfunctie (inclusief 16× optische zoom)
Met deze instelling kunt u de digitale-zoomfunctie instellen. De camera vergroot het beeld met behulp van optische zoom (max. 16×). Wanneer de schaalverdeling van de zoom wordt overschreden, gebruikt de camera de slimme-zoomfunctie of precisie-digitale-zoomfunctie.

1. Stel de camera in op de opnamefunctie.

1. MENU (Instellingen) (Opname-instellingen) [Digitale zoom] gewenste functie

| Slim () | Vergroot het beeld digitaal binnen het bereik waarin het beeld niet wordt vervormd, overeenkomstig het beeldformaat (slimme-zoomfunctie).
| Nauwkeurig () | Hiermee worden alle beeldformaten vergroot met de totale zoomvergroting van ongeveer 64×, inclusief de optische-zoomvergroting van 16×. Merk echter op dat de beeldkwaliteit verslechtert wanneer de optische-zoomvergroting wordt overschreden (precisie-digitale-zoomfunctie).
| Uit | Hiermee wordt de digitale-zoomfunctie niet gebruikt.

Opmerkingen

- De digitale-zoomfunctie werkt niet in de volgende situaties:

- In de functie intelligente panorama door beweging

- Wanneer de lach-sluiterfunctie is ingeschakeld.

- Als [Zelfontsp.] is ingesteld op [Zelfportret één persoon] of [Zelfportret twee personen].

- De slimme-zoomfunctie is niet beschikbaar wanneer het beeldformaat is ingesteld op [16M] of [16:9(12M)].

- De slimme-zoomfunctie is niet beschikbaar tijdens het opnemen van bewegende beelden.

- De gezichtsherkenningsfunctie werkt niet tijdens gebruik van de digitale-zoomfunctie.

### Totale zoomvergroting bij gebruik van de slimme-zoomfunctie (inclusief 16× optische zoom)

De ondersteunde zoomvergroting verschilt afhankelijk van het beeldformaat.

Formaat | Totale zoomvergroting
10M | Ongeveer 20×
5M | Ongeveer 28×
VGA | Ongeveer 115×
16:9(2M) | Ongeveer 38×

Terug naar boven