Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Bruke med datamaskinen din > Bruke programvaren > "PMB (Picture Motion Browser)"

## "PMB (Picture Motion Browser)"

- "PMB" setter deg i stand til å importere bilder tatt med kameraet til datamaskinen og vise dem på datamaskinen. Opprett en USB-tilkobling mellom kameraet og datamaskinen din, og klikk på [Import].

- Bilder på en datamaskin kan eksporteres til et minnekort og vises på kameraet. Opprett en USB-tilkobling mellom kameraet og datamaskinen din, klikk på [Export] [Easy Export (PC Sync)] i menyen [Manipulate], og klikk på [Export].

- Du kan lagre og skrive ut bilder med dato.

- Du kan vise bilder som er lagret på en datamaskin etter opptaksdato i en kalendervisning.

- Du kan korrigere (Rødøyekorreksjon etc.) stillbilder, og endre opptaksdato-og tid.

- Blu-ray-disker, AVCHD -disker og DVD-Video-disker kan opprettes fra filmer i [AVCHD-visning] som er importert til en datamaskin. (Det er påkrevet med en internettforbindelse når du oppretter en Blu-ray-plate eller en DVD-Video-plate for første gang.) Filmer som er tatt opp med bildekvaliteten innstilt på [AVC HD 28M (PS)] kan imidlertid ikke lagres til disk i samme kvalitet. Konverter bildet med "PMB" før lagring til disk. DVD-er eller AVCHD-disker kan ikke opprettes fra filmer som er tatt opp med [AVC HD 24M (FX)]-kvalitet. Lagre filmer i [AVC HD 24M (FX)]-kvalitet på Blu-ray-plater.

- Du kan laste opp bilder til en nettverkstjeneste. (En internettforbindelse er påkrevet.)

- Du kan importere bilder og filmer som er lagret med stedsinformasjon og opptaksretning til en datamaskin, og se på dem sammen med et kart som viser opptaksstedet (kun DSC-HX9V).

- Du finner mer informasjon på (PMB Help).

- Filmer i [AVCHD-visning] er filmer som er tatt opp i [Videoformat] innstilt på [AVCHD 60i/60p] (for 1080 60i-kompatible enheter) eller [AVCHD 50i/50p] (for 1080 50i-kompatible enheter).

Til toppen