Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Bruke 3D-funksjoner > Ta 3D-bilder > 3D-panorama

## 3D-panorama

Flere bilder tas mens kameraet beveger seg, og disse bildene settes sammen til et 3D-bilde. Bildet kan spilles av på en 3D-TV.

1. Still inn modusvelgeren på (3D-fotografering).

1. (3D-panorama) på kontrollhjulet

1. Velg en opptaksretning ved hjelp av /// på kontrollhjulet.

1. Plasser kameraet så det passer med enden av motivet som skal fotograferes, og trykk på lukkerknappen.

- Den svarte og gjennomskinnelige delen (A) vil kanskje ikke komme med på bildet.

1. Panorer til slutten av veiviseren (B), mens du følger retningen angitt på LCD-skjermen.

Tips for fotografering i 3D-panoramamodus
For å ta 3D-bilder på riktig måte, må du panorere kameraet sakte. (Ta sikte på å fullføre en halvsirkel på 5 sekunder.)
Hvis du panorerer for fort eller for langsomt, vil det vises en melding på LCD-skjermen.
Vi anbefaler at du øver flere ganger før du tar bildet.
Et stillestående motiv er best egnet for 3D-bilder.

- Bestem scenen og trykk lukkerknappen halvveis ned, slik at du kan låse fokus, eksponering og hvitbalanse. Trykk så lukkerknappen helt ned, og panorer kameraet.

Merknader

- 3D-opptak egner seg ikke i følgende situasjoner:

- Når motivet er stort

- Når motivet flytter seg

- Når hovedmotivet i bildet er for nær kameraet

- Motiv med liten kontrast, f.eks. himmel, sandstrand eller gressplen

- 3D-bilder består av en JPEG-fil og en MPO-fil. Hvis en av filene blir slettet på PC-en, kan det hende at kameraet ikke fungerer på riktig måte.

- Hvis du ikke kan panorere over hele motivet i løpet av den tiden du har til rådighet, vises et grått område i det sammensatte bildet. Skulle dette skje, må du flytte kameraet raskere for å ta et fullstendig 3D-bilde.

- Siden flere bilder settes sammen, vil overgangen ikke bli jevn.

- I svakt lys kan bildene bli uskarpe. Det anbefales at du tar bilder i godt lys utendørs.

- I blafrende lys, f.eks. fluorescerende lys, kan det hende at 3D-bildet ikke blir vellykket.

- Hvis den fullstendige visningsvinkelen til 3D-bildet og visningsvinkelen da AE/AF ble låst er helt forskjellige med hensyn til lysstyrke, farge eller fokus, vil bildet ikke bli vellykket. Skulle dette skje, bør du låse AE/AF ved en annen visningsvinkel og ta bildet på nytt.

- 3D-fotografering kan bli avbrutt i følgende situasjoner:

- Du panorerer kameraet for raskt eller for sakte.

- Kameraet holdes ikke rolig nok.

Liknende emne
Vise 3D-bilder på en 3D-TV
Til toppen