Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Środki ostrożności/O tym aparacie > Zalecenia eksploatacyjne > Zalecenia eksploatacyjne

## Zalecenia eksploatacyjne

Pamięć wewnętrzna i archiwizacja danych karty pamięci
Informacje dotyczące plików baz danych
Nie używać/przechowywać aparatu w następujących miejscach
O przenoszeniu
O temperaturze pracy
O kondensacji wilgoci
Funkcje wbudowane w aparat
Co to jest format 1080 60p/50p?
Zgodność danych obrazu
Uwagi dotyczące odtwarzania filmów na innych urządzeniach
Uwagi o ekranie LCD i obiektywie
Uwagi dotyczące lampy błyskowej

### Pamięć wewnętrzna i archiwizacja danych karty pamięci

Nie wyłączaj aparatu oraz nie wyjmuj akumulatora lub karty pamięci, gdy świeci się lampka aktywności. W przeciwnym wypadku mogą ulec uszkodzeniu dane w pamięci wewnętrznej lub karta pamięci. Dla bezpieczeństwa wykonaj kopię zapasową swoich danych.

### Informacje dotyczące plików baz danych

Po włożeniu karty pamięci bez pliku bazy danych do aparatu i włączeniu zasilania część pojemności karty jest automatycznie wykorzystywana do utworzenia pliku bazy danych. Może minąć trochę czasu, zanim będzie możliwe wykonanie następnej czynności.

### Nie używać/przechowywać aparatu w następujących miejscach

- W bardzo gorących, zimnych lub wilgotnych miejscach
  W miejscach takich, jak zaparkowany na słońcu samochód korpus aparatu może się zdeformować, co może być przyczyną awarii.

- Pod bezpośrednim działaniem światła słonecznego lub w pobliżu grzejnika
  Korpus aparatu może się odbarwić lub zdeformować, co może być przyczyną awarii.

- W miejscu narażonym na kołyszące wstrząsy

- W pobliżu silnego pola magnetycznego

- W miejscach piaszczystych lub zapylonych
  Należy uważać, aby piasek lub kurz nie dostały się do aparatu. Może to spowodować awarię, w niektórych przypadkach nieusuwalną.

### O przenoszeniu

- Nie należy siadać na krześle itp., mając aparat w tylnej kieszeni spodni lub spódnicy, ponieważ może to spowodować awarię lub uszkodzenie aparatu.

### O temperaturze pracy

- Aparat jest przeznaczony do użytku w zakresie temperatur od 0°C do 40°C. Nie jest zalecane fotografowanie w bardzo zimnych lub w bardzo gorących miejscach, które przekraczają podany zakres temperatur.

### O kondensacji wilgoci

- Jeżeli aparat zostanie przeniesiony prosto z zimnego do ciepłego miejsca, wilgoć może się skondensować wewnątrz lub na obudowie aparatu. Skondensowanie wilgoci może spowodować awarię aparatu.

- Jeżeli nastąpi kondensacja wilgoci, wyłącz aparat i poczekaj około godziny, aby wilgoć wyparowała. Próbując zrobić zdjęcie zawilgoconym obiektywem, nie można uzyskać ostrych zdjęć.

### Funkcje wbudowane w aparat

- Instrukcja opisuje funkcje urządzeń obsługujących/nieobsługujących GPS, obsługujących/nieobsługujących TransferJet, obsługujących formaty 1080 60i oraz 1080 50i.
  Aby sprawdzić, czy aparat obsługuje funkcję GPS, porównaj nazwę modelu aparatu.
  Urządzenie obsługujące GPS: DSC-HX9V
  Urządzenie nieobsługujące GPS: DSC-HX9
  Aby sprawdzić, czy aparat obsługuje funkcję TransferJet, oraz czy urządzenie jest zgodne z 1080 60i czy 1080 50i, odszukaj następujące oznaczenia na spodzie aparatu.
  Urządzenie zgodne z TransferJet: (TransferJet)
  Urządzenie kompatybilne z 1080 60i: 60i
  Urządzenie kompatybilne z 1080 50i: 50i

- W samolocie należy wyłączyć aparat zgodnie z poleceniami z kabiny pilotów.

- Nie należy oglądać przez dłuższy czas obrazów 3D wykonanych tym aparatem na telewizorach obsługujących 3D.

- Gdy będziesz oglądać obrazy 3D wykonane tym aparatem na monitorze obsługującym 3D, możesz odczuwać dolegliwości w postaci bólu oczu, zmęczenia lub mdłości. Aby zapobiec tym objawom, zalecamy, aby stosować regularne przerwy.
  Jednakże długość i częstotliwość przerw należy określić samemu, gdyż jest to kwestia indywidualna. W przypadku dolegliwości należy przerwać oglądanie obrazów 3D, aż do ustąpienia objawów; w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem. Należy również zapoznać się z instrukcjami dołączonymi do urządzeń lub oprogramowania wykorzystywanych wraz z aparatem. Trzeba pamiętać, że wzrok dzieci ciągle się rozwija (zwłaszcza dzieci poniżej 6 lat). Zanim zezwolisz dziecku na oglądanie obrazów 3D, skonsultuj się z pediatrą lub okulistą i upewnij się, że dziecko będzie przestrzegało powyższych zaleceń.

### Co to jest format 1080 60p/50p?

- W przeciwieństwie do standardowych trybów zapisu używanych do tej pory, które wykorzystują przeplot, opisywany aparat rejestruje obraz metodą progresywną. Powoduje to zwiększenie rozdzielczości i zapewnia wyraźniejszy, bardziej realistyczny obraz.

### Zgodność danych obrazu

- Aparat jest zgodny z normą DCF (Design rule for Camera File system) ustaloną przez JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

- Firma Sony nie gwarantuje, że aparat odtworzy obrazy zapisane lub edytowane przy użyciu innych urządzeń lub że inne urządzenia odtworzą obrazy zapisane przy użyciu tego aparatu.

### Uwagi dotyczące odtwarzania filmów na innych urządzeniach

- Aparat ten wykorzystuje MPEG-4 AVC/H.264 High Profile do nagrywania w formacie AVCHD. Filmy zapisane w formacie AVCHD przy użyciu aparatu nie mogą być odtwarzane przez następujące urządzenia.

- Inne urządzenia zgodne z formatem AVCHD, które nie obsługują High Profile

- Urządzenia nieobsługujące formatu AVCHD

Aparat ten wykorzystuje również MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile do nagrywania w formacie MP4. Z tego powodu filmy zapisane w formacie MP4 przy użyciu aparatu nie mogą być odtwarzane na urządzeniach nieobsługujących MPEG-4 AVC/H.264.

- Płyty z obrazami wysokiej rozdzielczości (HD) można odtwarzać tylko na urządzeniach obsługujących format AVCHD. Odtwarzacz DVD lub nagrywarka DVD nie mogą odtwarzać płyt z obrazami wysokiej rozdzielczości (HD), gdyż nie obsługują one formatu AVCHD. Poza tym, jeśli włożysz płytę z obrazami wysokiej rozdzielczości (HD) zapisanymi w formacie AVCHD do odtwarzacza DVD lub nagrywarki DVD, możesz mieć problemy z wyjęciem płyty.

### Uwagi o ekranie LCD i obiektywie

- Do produkcji ekranu LCD użyto bardzo precyzyjnych technologii, dzięki czemu ponad 99,99% pikseli jest sprawnych. Jednakże na ekranie LCD mogą się pojawiać maleńkie czarne i/lub jasne punkty (białe, czerwone, niebieskie lub zielone). Te punkty są normalnym rezultatem procesu produkcyjnego i nie wpływają na nagranie.

- Narażanie ekranu LCD lub obiektywu na działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas może być przyczyną usterki. Zachować ostrożność, kładąc aparat w pobliżu okna lub na dworze.

- Nie należy naciskać ekranu LCD. Ekran może utracić kolor, co może być przyczyną wadliwego funkcjonowania.

- W niskiej temperaturze może wystąpić smużenie obrazów na ekranie LCD. Nie jest to usterka.

- Należy uważać, aby nie uderzyć ruchomego obiektywu, ani za mocno go nie naciskać.

### Uwagi dotyczące lampy błyskowej

- Lampa otwiera się automatycznie, gdy jest wykorzystywana do zdjęć.

- Lampa błyskowa może zamknąć się automatycznie. [Szczegóły]

- Nie zakrywaj lampy błyskowej palcami.

- Nie wolno podnosić aparatu, chwytając za lampę błyskową, ani działać na nią ze zbyt dużą siłą.

- Jeśli do otwartej lampy błyskowej dostanie się woda, kurz lub piasek, może to spowodować jej usterkę.

Powrót do początku