Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Nagrywanie > Używanie funkcji fotografowania > Śledzenie ostrością

## Śledzenie ostrością

Aparat śledzi obiekt i automatycznie nastawia ostrość, nawet gdy obiekt jest w ruchu, aż do momentu wciśnięcia do połowy spustu migawki.

1. Naciśnij na pokrętle sterowania.

Pojawi się ramka docelowa.

1. Umieść ramkę docelową na obiekcie, na którym chcesz ogniskować i naciśnij .

Zacznie się śledzenie ostrością.

1. Wciśnij do połowy spust migawki.

Pozycja obiektu, ostrość i naświetlenie zostaną zablokowane.

1. Wciśnij całkowicie spust migawki, aby zrobić zdjęcie.

1. Aby anulować śledzenie ostrością przed wykonaniem zdjęcia, ponownie naciśnij .

Śledzenie twarzy
Jeśli użyjesz funkcji śledzenia ostrością, gdy włączona jest funkcja wykrywania twarzy, możesz wybrać twarz, która ma być priorytetowa i zarejestrować tę twarz w aparacie. Gdy zarejestrowana twarz zniknie z wyświetlacza, a potem pojawi się na nim ponownie, aparat ustawi z powrotem ostrość na zarejestrowanej twarzy.

- Gdy dana twarz jest zarejestrowana w pamięci aparatu, a zostanie włączona funkcja zdjęcia z uśmiechem, aparat wyszukuje uśmiech tylko tej osoby.

Uwagi

- Śledzenie ostrością może nie zablokować ostrości, zgubić obiekt lub śledzić inny obiekt w następujących sytuacjach:

- Obiekt zbyt szybko się porusza.

- Obiekt jest za mały lub za duży.

- Obiekt jest tego samego koloru jak tło.

- W słabym świetle.

- W warunkach, w których zmienna jest jasność.

- Śledzenie ostrością nie jest dostępne w następujących sytuacjach:

- Gdy używany jest zoom cyfrowy

- Gdy [Ostrość] ustawiona jest na [Elast punktowy AF], [Półautomatyczne] lub [Ręczna ostrość].

- Śledzenie ostrością zostanie automatycznie anulowane, gdy obiekt zniknie z ekranu lub gdy śledzenie ostrością nie powiodło się. Jednak jeśli celem funkcji śledzenia ostrością jest określona twarz, aparat śledzi tę twarz nawet wtedy, gdy zniknie ona z ekranu.

- Zależnie od wybranego trybu REC, nastawienie niektórych funkcji może nie być możliwe. Szczegółowe informacje, zobacz „Funkcje niedostępne w niektórych trybach REC”. [Szczegóły]

Powrót do początku