Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów > GPS (tylko DSC-HX9V)

## GPS (tylko DSC-HX9V)

Aparat nie odbiera sygnału GPS.

- Ustaw opcję [Nastaw. GPS] na [Włącz]. [Szczegóły]

- Aparat może mieć trudności z odbiorem sygnałów radiowych z satelitów GPS z powodu przeszkód.

- Aby prawidłowo ustalić informacje o położeniu na podstawie triangulacji, przenieś aparat na otwarty obszar i ponownie go włącz.

Nadmierny błąd w informacjach o położeniu.

- Margines błędu może wynosić do kilkuset metrów, ze względu na otaczające budynki, słaby sygnał GPS, itp.

Triangulacja wymaga nieco czasu, nawet przy użyciu [Dane asysty GPS].

- Opcja [Ustaw. daty i czasu] nie jest ustawiona lub nastąpiła duża zmiana w ustawieniu czasu. Ustaw prawidłowo datę i godzinę. [Szczegóły]

- Okres ważności danych asysty GPS minął. Uaktualnij dane asysty GPS. [Szczegóły]

- Ponieważ położenie satelitów GPS ciągle się zmienia, ustalanie położenia może zająć więcej czasu lub odbiornik nie będzie mógł w ogóle ustalić położenia, z uwagi na obszar i godzinę, w których został użyty aparat.

- „GPS” to system ustalania położenia geograficznego poprzez triangulację sygnałów radiowych z satelitów GPS. Unikaj używania aparatu w miejscach, gdzie sygnał radiowy jest blokowany lub odbijany, np. w zacienionym miejscu otoczonym przez budynki i drzewa, itp. Korzystaj z aparatu w miejscach, gdzie widoczne jest niebo.

Informacje o położeniu lub kierunku nie zostały zapisane.

- Informacje o kierunku nie są zapisywane podczas nagrywania filmów.

- Użyj programu „PMB”, aby zaimportować do komputera filmy z informacją o położeniu z GPS.

Nadmierny błąd w danych kompasu

- Nie umieszczać aparatu w pobliżu źródła pola magnetycznego lub metalowego przedmiotu.

Powrót do początku