Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Używanie funkcji 3D > Nagrywanie obrazów 3D > Rozległa panorama 3D

## Rozległa panorama 3D

Podczas ruchu kamery zostaje wykonanych wiele zdjęć i te obrazy zostają złożone w obraz 3D. Zapisany obraz można oglądać na telewizorze 3D.

1. Ustaw pokrętło trybu na (Nagrywanie 3D).

1. (Rozległa panorama 3D) na pokrętle sterowania

1. Wybierz kierunek wykonywania zdjęcia przy pomocy /// na pokrętle sterowania.

1. Skieruj aparat na końcowy fragment widoku, który chcesz sfotografować i wciśnij spust migawki.

- Czarna, przezroczysta część (A) może nie zostać nagrana.

1. Panoramuj aparatem do końca paska wiodącego (B), podążając za strzałką na ekranie LCD.

Wskazówki dotyczące wykonywania zdjęć w trybie rozległej panoramy 3D
Aby prawidłowo wykonać zdjęcie 3D, należy powoli przesuwać aparat. (Najlepiej wykonać półkole w ciągu 5 sekund.)
Jeśli przesuwasz aparat zbyt szybko lub zbyt wolno, na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat.
Zalecamy wykonanie kilku prób przed wykonaniem zdjęcia.
Nieruchome obiekty są najbardziej odpowiednie dla zdjęć 3D.

- Wyznacz scenę i wciśnij do połowy spust migawki, tak aby można było zablokować ostrość, ekspozycję i balans bieli. Następnie wciśnij do końca spust migawki i panoramuj aparatem.

Uwagi

- Fotografowanie 3D nie nadaje się do następujących sytuacji:

- Gdy obiekt jest duży

- Obiekty w ruchu

- Gdy główny obiekt jest zbyt blisko aparatu

- Obrazy o małym kontraście, na przykład niebo, piaszczysta plaża lub trawnik

- Obrazy 3D składają się z pliku JPEG oraz pliku MPO. Jeżeli jeden z tych plików zostanie skasowany na komputerze, aparat może nie działać prawidłowo.

- Jeżeli nie zdołasz w dostępnym czasie wykonać panoramowania aparatem przez cały obiekt, na złożonym obrazie pojawi się szare miejsce. W takim wypadku poruszaj aparatem szybciej, aby nagrać cały obraz 3D.

- Ponieważ całość zostanie złożona z kilku obrazów, część połączona nie będzie nagrana zupełnie gładko.

- W słabym świetle obrazy mogą być rozmazane. Zalecamy, aby zdjęcia wykonywać na zewnątrz przy jasnym oświetleniu.

- W migoczącym, na przykład jarzeniowym świetle fotografowanie 3D może się nie udać.

- Jeżeli cały kąt ujęcia podczas fotografowania 3D i kąt ujęcia w momencie wykonania blokady AE/AF są zdecydowanie różne pod względem jasności, koloru lub ogniskowania, fotografowanie 3D nie uda się. W takim wypadku zmień miejsce blokady AE/AF i spróbuj ponownie.

- Fotografowanie 3D może zostać anulowane w następujących sytuacjach:

- Panoramowanie aparatem jest za szybkie lub za wolne.

- Występuje za dużo drgań aparatu.

Podobny temat
Oglądanie obrazów 3D na 3D TV
Powrót do początku