Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Resolução de problemas > Resolução de problemas > Pack de baterias e alimentação

## Pack de baterias e alimentação

Não consegue inserir o pack de baterias na câmara.

- Certifique-se de que a direcção da bateria está correcta e insira-a até a alavanca de ejecção da bateria ficar bloqueada.

Não consegue ligar a câmara.

- Após inserir o pack de baterias na câmara, pode demorar alguns momentos para a câmara iniciar.

- Certifique-se de que o pack de baterias está inserido correctamente.

- O pack de baterias está descarregado. Carregue o pack de baterias.

- Os terminais da bateria estão sujos. Limpe suavemente qualquer sujidade com um pano macio.

- Verifique se o pack de baterias é o do tipo NP-BG1 ou NP-FG1.

A alimentação desliga-se repentinamente.

- Dependendo da temperatura da câmara e da bateria, a alimentação pode desligar-se automaticamente para proteger a câmara. Neste caso, aparece uma mensagem no ecrã LCD antes da câmara desligar.

- Se não operar a câmara durante determinado período de tempo enquanto a alimentação estiver ligada e [Economia Energia] estiver definida para [Normal] ou [Capacidade], a câmara desliga automaticamente para evitar o desgaste do pack das baterias. Volte a ligar a câmara.

O indicador de carga restante está incorrecto.

- Isto é causado quando usa a sua câmara num local extremamente quente ou frio.

- Surgiu uma discrepância entre o indicador de carga restante e a actual carga restante da bateria. Descarregue totalmente o pack de baterias uma vez, depois carregue-o para a indicação correcta. O indicador de carga restante pode não estar correcto em determinadas circunstâncias.

- A capacidade da bateria diminui com o decorrer do tempo e através da utilização repetida. Caso se torne significativo o tempo de utilização decorrido entre cargas, talvez seja altura de a substituir por uma nova.

A luz de alimentação/carregamento da câmara pisca enquanto carrega a bateria.

- Verifique se o pack de baterias é o do tipo NP-BG1 ou NP-FG1.

- A luz de alimentação/carregamento da câmara pisca raramente quando usa um pack de baterias que não foi usado durante um longo período de tempo. Nesses casos, retire o pack de baterias da câmara e volte a inseri-lo.

- Para mais detalhes, consulte “pack de baterias”. [Detalhes]

A bateria não é carregada mesmo se a luz de alimentação/carregamento desligar e o carregamento tiver terminado.

- Isso acontece quando carrega o pack de baterias num local extremamente quente ou frio. Carregue o pack de baterias dentro da variação de temperatura adequada entre 10°C a 30°C.

A câmara faz um ruído quando é abanada.

- Se a alimentação não estiver ligada, a câmara pode fazer um ruído quando é abanada. Não se trata de mau funcionamento.

Voltar ao topo