Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Visualização > Apagar imagens > Botão apagar

## Botão apagar

Permite-lhe seleccionar imagens indesejadas para eliminação.
Pode também apagar imagens a partir do botão MENU. [Detalhes]

1. Carregue no botão (Reprodução) para comutar para o modo de reprodução.

1. Botão / (Apagar) modo desejado na roda de controlo

Todas Imagens nesta Data Todos nes. pasta Todo arquivo vista AVCHD | Apaga todas as imagens na variação de data ou pasta seleccionada, ou todos os filmes em [Vista AVCHD]. Carregue [OK] após o passo 2.
Múltiplas Imagens | Permite-lhe seleccionar e apagar múltiplas imagens. Faça o seguinte após o passo 2. Seleccione uma imagem depois carregue em . Uma marca é anexada à imagem seleccionada. Repita os passos acima até não haver mais imagens para apagar. Seleccione novamente uma imagem com a marca para libertar a marca . MENU [OK]
Esta Imag | Apaga a imagem actualmente visualizada.
Todas Imag. Grupo Burst | Apaga todas as imagens no grupo burst seleccionado de uma só vez. Carregue [OK] após o passo 2.
Todas menos esta imagem | Apaga todas as imagens num grupo burst excepto a imagem seleccionada no modo Visualizar Grupo Burst. Carregue [OK] após o passo 2.
Cancelar | Cancela a eliminação.

Pode comutar entre modo de índice e de imagem única quando seleccionar imagens
Rode a alavanca W/T (zoom) para o lado T () no modo de índice para voltar ao modo de imagem única e rode a alavanca para o lado W () no modo de imagem única para voltar ao modo de índice.

- Pode também comutar entre os modos de índice e de imagem única em [Proteger], [Enviar por TransferJet] ou [Imprimir (DPOF)].

Notas

- No Modo Fácil, pode seleccionar [1 imag] ou [Toda img] para apagar uma imagem.

- Quando a memória interna for usada para gravar imagens, [Modo de Visualização] está regulado para [Vista da Pasta].

- Filmes em [Vista AVCHD] são filmes gravados com [Formato de filme] regulado para [AVCHD 60i/60p] (em dispositivos compatíveis com 1080 60i) ou [AVCHD 50i/50p] (em dispositivos compatíveis com 1080 50i).

Tópico Relacionado
Apagar
Voltar ao topo